------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.51 -> 5.52)  27-03-15
------------------------------------------------------------------------
- Berekening geluid werden de demping en productie van roosters niet 
  juist meegenomen
- Uitvoer in Engels aangepast
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.49 -> 5.50)  16-01-15
------------------------------------------------------------------------
- Berekening geluid verbeterd door alle vormstukken apart door te rekenen
  en niet per kanaal
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.48 -> 5.49)  17-03-14
------------------------------------------------------------------------
-  Fout in de berekening bij de berekening van geluid.
   Berekening van laatste vormstuk in een kanaal werd 2 x meegenomen.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.47 -> 5.48)  26-02-14
------------------------------------------------------------------------
-  Fout in de berekening bij de berekening van geluid van rooster.
   Deze berekening werd eerst uitgevoerd en daarna pas de daarvoor
   (in dezelfde leiding) hulpstukken.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.46 -> 5.47)  03-07-13
------------------------------------------------------------------------
-  Fout in de berekening waardoor een aparte vorm (bv rechthoekig) in de
   begrenzing niet kunnen worden berekend.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.45 -> 5.46)  18-04-13
------------------------------------------------------------------------
- Veranderingen in het deel geluid
  - geluid van bochten werd opgeteld bij het voorgaande kanaal
  - oppervlakte reductie werd niet meegenomen
  - richtingsfactor werd niet meegnomen, alleen de positie van rooster
 - mogelijkheid ingebouwd om verschillende materiaalsoorten te gebruiken,
   deze keuze wordt nog niet meegenomen in de berekening

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.44 -> 5.45)  12-04-08
------------------------------------------------------------------------
- Versienummer controle via internet toegevoegd

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.43 -> 5.44)  21-09-07
------------------------------------------------------------------------
- Bij de roostergegevens was een fout opgetreden waardoor het programma
  eruit vliegt wanneer je het roosterscherm opent. Dit is verholpen.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.42 -> 5.43)  01-09-07
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.41 -> 5.42)  13-08-07
------------------------------------------------------------------------
- wandruwheid aangepast.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.32 -> 5.40)  16-03-06
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

Alle stromingsprogramma's
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- leidingen kunnen nu makkelijk verlengd, verplaatst of gekopieerd worden
  met de rechtermuisknop.
    verlengen/verschuiven met <Shift>+[RMK]
    verplaatsen met <Ctrl>+[RMK]
    kopieren met <Shift>+<Ctrl>+[RMK]
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met respectivelijk
  <Shift> of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).
- De laatst berekende afmetingen worden op definitie nivo 'Afmeting' ook
  zichtbaar gemaakt

Programma specifiek
- geometriegegevenssherm vervangen door volume vertrek, heeft betrekking
  op de geluidberekening.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.31 -> 5.32)  01-11-05
------------------------------------------------------------------------
- de druk die de klep moet wegregelen is aangepast, kolom inregel.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.30 -> 5.31)  26-07-05
------------------------------------------------------------------------
- afronding van default bochten aangepast

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.21 -> 5.30)  12-05-05
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Alle stromingsprogramma's
- bugfix: Bij het gebruik van een voorbeeld project, worden nu alle geplaatste
  hulpstukken in het voorbeeld project gewist.
- bugfix: Een via DXF ingelezen stelsel kan nu worden opgesplitst in subtakken.
  Voorheen waren de subtakken niet altijd meer zichtbaar.
- In en uitzoomen van isometrische invoer is verbeterd.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met resp. <Shift>
  of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).

Programma specifiek
- afmeting begrenzing <, =, > aangepast .
- in menu invoeren optie hoofdwand en deelwand verwijderd.
- invoerveld aantal segmenten verdwijnt niet meer in bochtgegevens na
  selectie
- nu wel controle bij gewiste begrenzingen.
- als je extra bochten plaatst, wordt in de uitvoer het blad appendages
  nu wel weergegeven.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.21t -> 5.21)  26-01-04
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.20 -> 5.21t)  15-12-03
------------------------------------------------------------------------

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.15 -> 5.20)  08-04-03
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).
- De geometrie van ruimten zijn losgekoppeld van de vertrekgegevens.
  Deze geometrie is toegevoegd aan de roostergegevens

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.14 -> 5.15)  05-11-02
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle stromingsprogramma's
- Nieuw in het programma is de button hernummer. Met deze button is het
  mogelijk om de omschrijving van ingevoerde leidingen volgens een bepaalde
  manier te vullen.
- Nieuw in het programma is de button 3D-aanzicht. Met deze button kan je het
  leidingsysteem in 3d bekijken en exporteren naar DXF.
- Gewiste leidingen\kanalen worden nu automatisch hergebruikt.
- De isometrische invoer liep na veel wisselingen tussen stelsels het vast.
- diverse hulpstukken zichtbaar in grafische uitvoer.
- Zwaarste tak veranderd. Het programma liep in bepaalde gevallen vast bij de
  uitvoer als systeemdruk negatief was.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.13 -> 5.14)  20-11-01
------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.12 -> 5.13)  28-09-01
------------------------------------------------------------------------
Installeren programma's
- Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
  programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
  Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Alle stromingsprogramma's
- De mogelijkheid ingebouwd om het ene leidingstelsel te kopiëren
  naar een ander leidingstelsel binnen een project.
- De stromingsprogramma's zijn uitgebreid met subtakken.
- In de stromingsprogramma's wordt de zwaarste tak nu vet afgedrukt.
- Er is een totale controle geweest of alle invoergegevens wel in de
  uitvoer kwam. Dit is aangepast.
- Programma's van Uniforme Omgeving konden geen oude (niet UO)
  projecten inlezen. Men kreeg dan een ongedefinieerde fout melding.

Specifiek VA104
- Als in de STEP-file voor een rechthoekig kanaal de hoogte vast
  werd opgegeven en de breedte vrij, dan werd er geen
  begrenzingenrecord aangemaakt, maar een record voor de
  afmetingen, zodat beide afmetingen met de breedte als 0
  meter werd vastgelegd  838

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.11 -> 5.12)  30-11-00
------------------------------------------------------------------------
- Bochten en T-stukken werden niet altijd in het totaal meegenomen,
  soms werd wel de demping berekend. Bochten werden alleen goed
  meegenomen indien ze opgegeven waren bij de hulpstukken.
- Bij bochten opgegeven bij volgende bocht en bij hulpstukken werd
  wel de geluiddemping en productie berekend, bochten(default bochten)
  opgeven bij algemeen werden niet meegenomen.
- Wanneer bij begrenzing een waarde was vastgezet, berekende het
  programma de kanaalafmetingen die hier het dichtste bijzat.
  Vervolgens gaf het programma hier echter een foutmelding op omdat
  hij niet overeenkwam.
  Dit is gewijzigd door de melding weg te halen. Wel een waarschuwing
  ingebouwd nadat de bepaling van de diameters is voltooid
- Oppervlakte reduktie werd niet goed meegenomen. Je vult percentage
  van het bruto opp in. Het programma rekent met (1-fractie) * bruto
  opp. In weergave staat Perc. * bruto opp.
- geluiddemping kanaal werd bepaald door rooster en niet door
  logaritmische sommatie rooster en kanaal

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.10 -> 5.11)  18-04-00
------------------------------------------------------------------------
- Berekening van de inhoud van vertrekken op nivo 3 was niet juist
  waardoor de berekende geluidniveau te hoog was.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.01 -> 5.10)  15-03-00
------------------------------------------------------------------------
- Extra controle op gewiste of op overslaan staande begrenzingen
- Berekening van isolatieoppervlak incl. isolatiedikte
- Invoer- en uitvoeroverzicht van de gebruikte hulpstukken is aangepast
- De startleiding in het algemene scherm kan niet meer gewist worden
- Indien het medium in temperatuur en hoeveelheid vocht opgegeven wordt
  is de omrekening naar soortelijke massa aangepast.
- Layout van de uitvoer aangepast.
- Lengte van de isolatie wordt automatisch van de leidinglengte overgenomen.
- De gegevens van de kanalen worden niet meer op verschillende niveau's
  (1 = eenvoudig en 2 = uitgebreid) opgegeven
- Ingevoerde debieten van de roosters worden in het kanalenscherm en
  in het overzicht van de kanalen weergegeven.
- Via de begrenzingen kan met '<' aangegeven worden t/m welke diameter ronde
  kanalen moeten worden, grotere diameters worden dan automatsch rechthoekige
- Door een grotere nauwkeurigheid zal er in de meeste gevallen een grotere
  kanaaldemping berekend worden. Het berekende geluidvermogenniveau Lw is
  derhalve iets lager.
- Ook negatieve voordrukken en aftakkingsweerstanden worden in de resultaten
  weergegeven. (werden wel juist in de berekening meegenomen)
- De wandruwheid van kanaalafmetingen en kanaalisolatie worden in x

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (5.00 -> 5.01)  22-09-98
------------------------------------------------------------------------
- Bij de installatie van VA104 wordt VA112 nu ook volledig geinstalleerd
- Het nivo van invoer in het roosterscherm wordt nu juist overgenomen
  vanuit het kanalenscherm
- Selectie van kanaalafmetingen via Ideaal/Gunstig/Ongunstig gaat nu juist
- Bij het printen van de 'Titelpagina' wordt bij alle deelprojecten
  de volledige projectomschreiving weergegeven.
- Bij de directe invoer van een kanaalafmeting door de invoer van een nummer
  kan nu gewoon de DEL=toets gebruikt worden
- Berekenen van de weerstand van het verloop is aangepast, resultaten kunnen
  derhalve iets afwijken t.o.v. vorige versie

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (4.11 -> 5.00)  01-06-98
------------------------------------------------------------------------
 WINDOWS/DOS versie:
- Bij inlezen gegevens voor de berekening geen status weergave meer
  (kkkkkkkrrrrrr....)
- Eventuele foutmeldingen tijdens de berekening kunnen via het "Help-menu"
  nogmaals bekenen worden.
- Grafische weergave van het stelsel kan nu apart geprint/weergegeven worden
- In de matariaalstaat worden nu ook de eventueel automatisch geplaatste
  hulpstukken en de werkelijke diameters weergegeven. De bochten worden per
  hoek (90, 45, enz) weergeven.
- Indien er een volledige drukberekening op nivo 2 gemaakt wordt dan zal nu
  automatsch ook de roostergevens op nivo 2 meegenomen worden.
  (dus incl. evt. extra drukval)
- Bij de invoer van roostergegevens kan nu naast de zeta-waarde ook een extra
  drukval in Pa opgegeven worden. (verrekenen van b.v. flexibel aansluitdeel)
- In het 'Algemene installatie' scherm kan een default T-stuk en bocht opgegeven
  worden zodat het programma dit hulpstuk automatisch kan plaatsen als er geen
  opgegevens is maar er volgens de tekening wel een nodig is.
- Extra controle op leidingdiameters gelijk aan 0 mm.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (4.10 -> 4.11)  23-11-97
------------------------------------------------------------------------
- Leverancier wordt niet meer naar gekeken in de berekening
- Positie rooster t.o.v. van de wanden wordt niet meer gevraagd
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (4.04 -> 4.10)   9- 7-97
------------------------------------------------------------------------
- Extra controle in de berekening op gewiste hulpstukken
- Na kopieren van kanalen in het isometrisch scherm blijft het laatste
  kanaaldeel actief (kanaal waar vanaf gekopieerd is).
- Opbouwen van de grafische weergave gaat sneller
- Wissen van kanalen in de tekening gaat sneller
- Invoer van het debiet mag nu ook 0.0 zijn
- Bij het selecteren van de diameters kijkt het programma niet meer naar
  de leverancier maar natuurlijk wel naar materiaalsoort.
- Met de functietoets F1 is de handleiding direct op scherm te krijgen.
  Direct informatie over de invoeritem's in het betreffende scherm.
- Indien een geluidsberekening volgens ISSO 24 wordt gemaakt kan de
  geluidsabsorptie nu max 9999 mę opgegeven worden. De eenheid staat nu
  achter het invoer veld.
- Indien er geen keuze gemaakt was voor een bepaald type aftakking dan moest
  het programma automatisch de meest ongunstige aftakking bijv.
  T-stuk 90 grd scherp kiezen. Deze automatische keuze ging niet altijd goed.
  Indien er geen T-stuk gekozen is wordt T-stuk 90 grd scherp genomen.
- Indien een geluidsberekening volgens ISSO 24 wordt gemaakt wordt de
  geluidsproduktie van het rooster berekend. Is geluidsproduktie van het
  rooster via de ducumentatie bekend en dus in het programma ingevoerd per
  oktaafband dan wordt deze waarde (gemeten) in de totaalberekening meegenomen
  Helaas werd het rooster in de vorige versie NIET meegenomen.
- Bij het selecteren uit de databank met kanaalafmetingen kan een keuze
  gemaakt worden voor <, =, >, dan de ingevoerde afmeting.
- Het type kanaalstelsel (Toevoer/Retour) wordt in de voettekst van
  iedere pagina weergegeven.
- Algemene aanpassingen t.b.v. uniformiteit van de stromingsprogramma's
- In het scherm 'Gebouw gegevens' kan nu aangegeven worden om welk type
  gebouw het gaat (Woning/utiliteit)
- Indien via het scherm 'Begrenzingen' opgegeven wordt dat de rechthoekige
  kanalen inwendig geisoleerd zijn, zal dit voor alle kanalen gelden waar de
  betreffende begrenzing betrekking op heeft.
- Bij het opstarten van de berekening wordt de omschrijving van het stelsel
  uit het scherm 'Algemeen' weergegeven. Eventueel met <ESC> berekening stoppen.
- Bij het opgeven van de hulpstukken is het aantal nu automatisch gelijk aan 1
  i.p.v. 0.
- Een overzicht van de gebruikte roosters wordt in de materiaalstaat weergegeven.
- De sommatie van de demping van meerdere hulpstukken die tegelijk (aantal > 1)
  opgegeven zijn is nu juist (enkele invoer was wel juiste)
- Demper hoeft nu niet meer als laatste hulpstuk opgegeven te worden.
- De maximale demping van een bocht mag nu groter dan 10 dB zijn. De maximale
  demping in een recht kanaal blijft max 10 dB.
- In de koptekst van de uitvoer staat de omschrijving van het stelsel uit
  het scherm 'Algemeen' weergegeven.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (4.03 -> 4.04)  20-05-96
------------------------------------------------------------------------
- De tekst in de uitvoerfile's is aangepast evt. ook in engels en er kan
  een verklarende gekozen worden.
- Een uitvoer van de afmetingen uit de datadank wordt alleen gedaan
  indien deze werkelijk aangekruist is en het is niet meer verplicht
  de rest van de invoer te doen.
- Indien er uitwendige isolatie opgegeven werd, kon het voorkomen dat deze
  in de berekening als inwendigeisolatiedikte van de doorlaat van het
  rechthoekige kanaal afgestrokken werd zodat de berekende drukval niet
  correct was. Met deze wijziging wordt het kanaal ook juiste gecontroleerd
  op het eventueel dicht 'raken' door isolatie.
- Bij inlezen vanuit DXF, indien schuine kanalen zijn opgegeven,
  wordt de layout niet meer naar een exacte isometrische weergave veranderd
  maar ingelezen zoals hij getekend wordt. Hierdoor kunnen niet alle kanalen
  meer worden verplaatst.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (4.02 -> 4.03)  05-02-96
------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen in de database t.b.v. de Uniforme Omgeving dit omdat de
  programma's VA101, VA102 en VA122 aangepast zijn.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (4.01 -> 4.02)  03-11-95
------------------------------------------------------------------------
- Bij geluidsberekening word in de vertrekuitvoer de nagalmtijd nu
  correct weergegeven (werd wel al correct per octaafband berekend)
- Er kunnen nu meer dan 1 ventilator opgegeven worden
- Indien er overige hulpstukken zijn, wordt de 'UITVOER' nu ook volledig
  weergegeven.
- Het voorbeeld bestand is aangepast zodat de overige hulpstukken meerdere
  keren geplaatst kunnen worden.
- Bij de geluidsberekening word de demping/produktie van hulpstukken nu
  altijd verwerkt in de totaalberekening (incl. dempers).
- Het lettertype van de uitvoer wordt nu altijd correct aangepast.
- Overzicht van de kanaalafmetingen reeks aangepast. (*.NED files)
- Inlezen van 'OUDE-projecten' is bij verloopstukken aangepast.
- Invoeren van verloopstukken vanuit het isometrisch-scherm is aangepast,
  de verloopstukken worden nu goed in de database opgenomen.
- Berekenen en weergeven van verloopstukken in de materiaalstaat is
  aangepaste.
- Kleine veranderingen in de layout van een aantal schermen.
- In materiaalstaat uitgeslagen kanaal en isolartie oppervlakken
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het luchtkanalenprogramma VA104 (4.00 -> 4.01)   21-9-95
------------------------------------------------------------------------
- De systeemdruk is nu onbegrenst bij invoer van '99999'
- Bij optie "nieuw projekt" geen ovale afmetingen
- Luka afmeting 125 mm toegevoegd.
- Vastlopen berekening bij 2 x zelfde afmeting verholpen
- A-maat aanhouden (JA/NEE) wordt nu goed geprint
- Tellen aantal hulpstukken (ex. gewiste) nu correct in kanalenscherm
- Berekening gaat door bij gewiste hulpstukken
- Selectie afmeting uit databank i.p.v. = (gelijk) nu alle afmetingen <
  (kleiner dan) afmeting
- Overzicht printen van alle kanaalafmetingen
- Afmeting kanaal i.p.v. NR afmeting in overzicht invoer
- Invoeren negatieve drukval (drukwinst extra ventielator)
- Afmeting niet alleen via selectie maar ook via invoer opslagnummer
  (weergave geselecteerde afmeting in scherm)
- Wandruwheid wordt op .15 gezet indien niet ingevoerd
- Selectie sneller door plaatsen van 'filters' over bestand
- Drukval op .001 Pa nauwkeurig
- Omschrijving van het vertrek in uitvoer (geluidsberekening)
- Lengte van kanaal wordt in berekeningsresultaten weergegeven
- Uitvoer mogelijk in engels via keuze in 'uitvoer scherm'
- Het inlezen van CAD DXF-files is aanzienlijk versneld


