------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (10.0)            13-07-2015
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.54 - > 5.55) 16-01-15
--------------------------------------------------------------------------
- Meenemen van CV en Douchegroepen bij de warmwaterbereider is gewijzigd 
- Afvlakken gewijzigd zodat geen vernauwing meer plaats vindt
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.53 - > 5.54) 21-07-14
--------------------------------------------------------------------------
- Afvlakken van circulatieleidingen en leidingen noodvoorzieningen 
  verbeterd.
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.52 - > 5.53) 26-05-14
--------------------------------------------------------------------------
- Fout zit in afvlakken opgelost. Afvlakken gebeurde alleen maar wanneer 
  de zwaarste tak in de koudwaterleiding zat.
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.51 - > 5.52) 30-04-14
--------------------------------------------------------------------------
- plensdouches werden niet altijd correct meegenomen
- extra hulpstuk voor noodvoorzieningen ingebouwd. Deze kan extra weerstand
  of drukwinst meenemen bij de berekening van de noodvoorziening.
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.50 - > 5.51) 28-03-14
--------------------------------------------------------------------------
- In de circulatieleidingen werden diameters vastgezet maar deze werden 
  toch gewoon doorgerekend
- Optimalisatie bij afvlakken
- Controle op alleen noodvoorzieningen doorrekenen
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.49 - > 5.50) 06-03-14
--------------------------------------------------------------------------
- berekende diameter van oude projecten werden bewaard maar zouden fout
  kunnen zijn. Hier is een extra controle voor gemaakt.
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.48 - > 5.49) 26-02-14
--------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Aansluiting op de nieuwe Isso publicatie 55 2013
  - wanneer een leiding een bpaalde typologie ingaat, b.v. een hotelkamer
    dan kan dit bij de leidinggegevens Typologie worden aangegeven.
    Vanaf die leiding wordt dan gerekend met de nieuwe rekenregels.
    Zie hiervoor de uitbgebreidere berekeningsmethode
  - Berekening noodvoorzieningen is veranderd. Het programma voert de
    berekening 2 x uit, 1 keer zonder noodvoorzieningen en daarna met.
    De berekening met noodvoorziening heeft geen geluidissue en mag dus
    met een grotere snelheid worden doorgerekend.
- invoer van extra zeta waarde bij de aftakkingen en bochten om de 
  plotselinge overgang mee te nemen. Kan ook worden ingevoerd door de
  diametervermindering op te geven bij de aftakkingen.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.47 - > 5.48) 22-11-12
--------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Fout in het berekeningsprogramma gevonden waardoor het programma afbrak

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.46 - > 5.47) 09-07-12
--------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Aantal iteraties verhoogd zodat eerder een uitkomst gevonden wordt
- Afvlakken ook verhoogd om dezelfde reden
- Formule maximum moment volume stroom aangepast aan werkblad 2011 (zie verklarende tekst)

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.45 - > 5.46) 06-07-09
--------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Bugfix: berekening van codevertak aangepast zodat dxf-stelsel een realistische 
  waarde krijgen, leidingen die niet perfect in een lijn liggen toch als verloop 
  worden gezien. (grenswaarde is 45 graden)

Algemene veranderingen
- Bij inlezen dxf worden soms geen blocks gevonden; 
  dit omdat bij het zoeken naar delen van strings ipv de gehele string wordt gekeken. 
  Dit is aangepast. Dit heeft betrekking op alle programma's binnen de UO welke 
  gebruik maken van dxf.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.44 - > 5.45) 31-03-08
--------------------------------------------------------------------------
- Versienummer controle via internet toegevoegd
- Tappunten en lozingstoestellen zijn te importeren uit andere projecten
- Stelsels die via dxf zijn ingelezen kunnen nu beter circulatiering
  aansluitingen maken

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.42 - > 5.44) 13-08-07
--------------------------------------------------------------------------
- databanken Fusiotherm toegevoegd.
- een nieuwe tappuntsoort douchgoep
- In het algeemscherm is maximum mement volumestroom brandslanghaspels, continue
  verbruik en douchgroep onder gebracht een apart scherm
  maximum moment volumestroom scherm
- maximale voordruk + verhoging is met 1 decimaal verhoogd naar 9999 kPa
- Het debiet in de leiding naar de warmwaterbereider verbetert.
- Totalen in uitvoer van TE, SE, BSH, CV, DG en bijtelling
- circulatieleidingen komen niet meer in afvlak module.
- eigenschappen van water bij bepaalde temperaturen verbetert, zoals soortelijke
  massa en kinematische viscositeit.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.41 - > 5.42) 01-11-06
--------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Deelringen in deelringen mogelijk
- tappunten in alle warmwaterleidingen mogelijk, voorheen was dat niet
  mogelijk in de hoofdleidingen.
- meerdere isolatie soorten te gebruiken door het invullen van de
  warmtegeleidingscoefficient.
- circulatieleidingen kunnen vastgezet worden met een vaste diameter
- meerdere leidingmaterialen te gebruiken in circulatiesysteem.
- opgeven isolatiedikte en warmtegeleidingcoefficient hoeft niet meer per
  leiding te worden opgegeven.
- Temperatuurverschil over de warmwaterbereider kan zelf opgegeven worden
  default staat het temperatuurverschil op 5 graden.
- diameter warmwaterleidingen worden nu ook aangepast als de snelheid groter
  is als de opgegeven circulatiesnelheid.
- Als de diameter is vastgezet en de circulatiesnelheid wordt
  overschreden komt in de uitvoer achter de snelheid een asterisk *.

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.40 - > 5.41) 01-07-06
-------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- totaal aantal tapeenheden uitvoer deelresulaten was niet goed. continue
  verbruik warmwater werd ook meegeteld.
- circulatieleidingen werden ook meegenomen in afvlak routine. Hierdoor
  kon het voorkomen dat de berekening relatief lang duurde.
- databank koperen pijp NEN 2200 is komen te vervallen en is vervangen
  door koperen pijp NEN-EN 1057.

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.30 - > 5.40) 16-03-06
-------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

Alle stromingsprogramma's
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- leidingen kunnen nu makkelijk verlengd, verplaatst of gekopieerd worden
  met de rechtermuisknop.
    verlengen/verschuiven met <Shift>+[RMK]
    verplaatsen met <Ctrl>+[RMK]
    kopieren met <Shift>+<Ctrl>+[RMK]
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met respectivelijk
  <Shift> of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).
- De laatst berekende afmetingen worden op definitie nivo 'Afmeting' ook
  zichtbaar gemaakt

Programma specifiek
- Ringleidingen kunnen in isometrisch scherm ingevoerd worden

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.21 - > 5.30) 12-05-05
-------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Alle stromingsprogramma's
- bugfix: Bij het gebruik van een voorbeeld project, worden nu alle geplaatste
  hulpstukken in het voorbeeld project gewist.
- bugfix: Een via DXF ingelezen stelsel kan nu worden opgesplitst in subtakken.
  Voorheen waren de subtakken niet altijd meer zichtbaar.
- In en uitzoomen van isometrische invoer is verbeterd.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met resp. <Shift>
  of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).

Programma specifiek
- in uitvoerblad resultaten nu ook handelsmaten.
- nu wel controle bij gewiste begrenzingen.
- als je extra bochten plaatst, wordt in de uitvoer het blad appendages
  nu wel weergegeven.
- warmwatercircuit kan nu overweg met continue verbruik (CV).

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.20 - > 5.21t) 15-12-03
-------------------------------------------------------------------------

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.14 - > 5.20) 08-04-03
-------------------------------------------------------------------------
Alle gebouwprogramma's
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.13 - > 5.14) 05-11-02
-------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle stromingsprogramma's
- Nieuw in het programma is de button hernummer. Met deze button is het
  mogelijk om de omschrijving van ingevoerde leidingen volgens een bepaalde
  manier te vullen.
- Nieuw in het programma is de button 3D-aanzicht. Met deze button kan je het
  leidingsysteem in 3d bekijken en exporteren naar DXF.
- Gewiste leidingen\kanalen worden nu automatisch hergebruikt.
- De isometrische invoer liep na veel wisselingen tussen stelsels het vast.
- diverse hulpstukken zichtbaar in grafische uitvoer.
- Zwaarste tak veranderd. Het programma liep in bepaalde gevallen vast bij de
  uitvoer als systeemdruk negatief was.

Specifiek VA109
- Nieuw in het programma is een éénringcirculatieleiding. Dit is de eenvoudigste
  vorm van een circulatiesysteem, waarbij alle tappunten zijn aangesloten op
  één circulatiering.
- Toeslagfactor(20% extra drukverlies voor hulpstukken)  is er uit gehaald en
  daarvoor in de plaats zijn hulpstukken  gekomen zoals bochten,t-stukken en
  verlopen.
- Warmwater veranderd:
  megwaterdebiet werd niet goed bepaald, waardoor verkeerde  bijtelling.
- in de uitvoer "resultaten" onder de kop form.nr  wordt doormiddel van een
  cijfer aangegeven welke formule het programma heeft gebruikt om het debiet
  te berekenen.

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.12 - > 5.13) 08-11-01
-------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP
- De flow in de weergave van de invoer was niet juist.
- Bij de invoer TE voor warmwater kunnen nu ook cijfers achter de komma
  worden ingevuld

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.11 - > 5.12) 28-09-01
-------------------------------------------------------------------------
Installeren programma's
- Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
  programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
  Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Alle stromingsprogramma's
- De mogelijkheid ingebouwd om het ene leidingstelsel te kopiëren
  naar een ander leidingstelsel binnen een project.
- De stromingsprogramma's zijn uitgebreid met subtakken.
- In de stromingsprogramma's wordt de zwaarste tak nu vet afgedrukt.
- Er is een totale controle geweest of alle invoergegevens wel in de
  uitvoer kwam. Dit is aangepast.
- Programma's van Uniforme Omgeving konden geen oude (niet UO)
  projecten inlezen. Men kreeg dan een ongedefinieerde fout melding.

Specifiek va109
- Va109 is uitgebreid met warmwatertoestellen. Bij het leidingdeel
  kan dit worden opgegeven samen met de eigeschappen. De leidingen
  worden dan ook rood aangegeven in het isometrisch scherm. In de
  berekening wordt dan ook rekening gehouden met de gelijktijdigheid
  warmwatergedeelte volgens de nieuwe isso 55.
- In de uitvoer "invoergegevens" wordt er bij soort de letter V
  neergezet als verloop. Verwarrend, stond ook niet recht onder
  elkaar met TE
- In de berekening werd de formule BSH + ND+CV + factor (TE+SE))
  gebruikt. Dit moet zijn BSH +ND+ factor(TE+SE+CV)
- Combinaties van drinkwaterinstallaties (DWI) met Nooddouches met
  of zonder BSH gaven vaak foute resultaten. Combinaties van DWI en
  BSH gaan goed.
- Bij de invoer via DXF van tapeenheden gaf iemand een
  Eindapparaat van 4 spoeleenheden op en vond dan een debiet terug
  van 4*3600 = 14400. Dus omrekening naar liters /uur. Dit was
  niet goed, hier moest 4 Tapeenheden blijven staan.
- Als het stelsel in 3D getekend was, dan ook de statische hoogte
  via DXF laten uitrekenen en invoeren in de UO.

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.10 - > 5.11) 30-11-00
-------------------------------------------------------------------------
- Apparaatsoorten van VA120 niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor
  verandert soort wanneer je van VA120 naar tapwater gaat.
  Voorlopig even de mogelijkheid ingebouwd om in va109 ook de soorten
  van HWA te kiezen. Dit is wel duidelijk achter de tekst gezet en je
  kunt dan ook geen flow invullen.
- Alleen bij de eerste installatie (algemeen) werden alle apparaten
  weergegeven in de materiaalstaat.
- Wanneer de max. volumestroom (algemeen) bij CV op 0 staat dan moet het
  programma deze niet controleren
- Indien bij BSH maximum volume stroom op 0 staat dan controleert het
  programma deze maximale volumestroom niet meer.
- Bij de resultaten liet het programma sommige regels weg.
  Dit gebeurde bij extreem hoge inregeldrukken wanneer de druk tegen het
  sterrretje komt te staan. Is opgelost door in regel 17 van va109ber.ned
  op kolom 100 een teken te zetten (b.v. <alt 250> )

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.01 - > 5.10) 15-03-00
------------------------------------------------------------------------
- In de materiaalstaat wordt het aantal apparaten nu juist gesommeerd a.d.v.
  de invoerplaats 'aantal' per leiding.
- Extra controle op gewiste of op overslaan staande begrenzingen
- Selectie van leidingafmetingen via Ideaal/Gunstig/Ongunstig gaat nu juist
- Bij de directe invoer van een kanaalafmeting door de invoer van een nummer
  kan nu gewoon de DEL=toets gebruikt worden
- Negatieve statische hoogte kan nu weer ingevoerd worden.
- De startleiding in het algemene scherm kan niet meer gewist worden
- Sommatie van nooddouche, brandslaghaspel en tapeenheden is bij grote
  leidingstelsels aangepast.
- In het overzicht van de deelresultaten is de weergave van de totalen
  in de aansluitleiding aangepast.
- Indien er bij het inregelen veel diameters vergroot moeten worden om de
  berekende systeemdruk omlaag te brengen zal het programma dit niet meer
  oneindig blijven proberen maar na een aantal pogingen stoppen en een
  melding geven.
- Layout van de uitvoer aangepast.
- Lengte van de isolatie wordt automatisch van de leidinglengte overgenomen
- Bij de eerste invoer van lengte zal het programma indien de leiding vertikaal
  loopt de statische hoogte automatisch overnemen
- Weergave totaaldebieten in de deelresultaten iets aangepast
- De gegevens van de leidingen worden niet meer op verschillende niveau's
  (1 = eenvoudig en 2 = uitgebreid) opgegeven
- De volgende databanken met leidinggegevens toegevoegd:
    - PPR kunstofleiding van Dyka
    - kuntstofleidingen Unicor
    - kuntstofleidingen Rehau
- Overzicht leidingafmetingen in uitvoer aangepast
- Ingevoerde debieten van de tappunten worden in het leidingenscherm en
  in het overzicht van de leidingen weergegeven.
- Via de begrenzingen kan met '<' aangegeven t/m welke diameter een bepaald materiaal
  gekozen moet worden. Met een nieuwe optie kan voor de grotere diameters een ander
  materiaal gekozen worden.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (5.00 - > 5.01) 22-09-98
------------------------------------------------------------------------
- Selectie van leidingafmetingen via Ideaal/Gunstig/Ongunstig gaat nu juist
- Bij de directe invoer van een kanaalafmeting door de invoer van een nummer
  kan nu gewoon de DEL=toets gebruikt worden
- Negatieve statische hoogte kan nu weer ingevoerd worden.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (4.11 - > 4.12) 30-06-98
------------------------------------------------------------------------
- AANPASSINGEN T.B.V. WINDOWS-VERSIE.
- Bij inlezen gegevens voor de berekening geen status weergave meer
  (kkkkkkkrrrrrr....)
- Eventuele foutmeldingen tijdens de berekening kunnen via het "Help-menu"
  nogmaals bekenen worden.
- Grafische weergave van het stelsel kan nu apart geprint/weergegeven worden
- In de matariaalstaat worden nu ook de eventueel automatisch geplaatste
  hulpstukken en de werkelijke diameters weergegeven. De bochten worden per
  hoek (90, 45, enz) weergeven.
- In de uitvoer wordt met een '*' aangegeven dat de snelheid hoger is dan
  de opgegeven begrenzing. (te kleine diameter vastgezet)
- Extra controle op leidingdiameters gelijk aan 0 mm.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (4.11 - > 5.00) 10-06-98
------------------------------------------------------------------------
- WINDOWS-VERSIE.



------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (4.10 - > 4.11) 23-11-97
------------------------------------------------------------------------
- Algemene aanpassing t.b.v. de UO
- Juiste controle op lengte isolatie en lengte statische hoogte.
- Via de tappuntendatabank worden nu alle voordrukken minimaal 100 kPa
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) (4.00 - > 4.10)  9- 7-97
------------------------------------------------------------------------
- Extra controle in de berekening op lengte van isolatie en gewiste
  hulpstukken
- Na kopieren van leiding(en) in het isometrisch scherm blijft het laatste
  leidingdeel actief (leiding waar vanaf gekopieerd is).
- Opbouwen van de grafische weergave gaat sneller
- Wissen van leidingen in de tekening gaat sneller
- Invoer van het debiet mag nu ook 0.0 zijn
- Bij het selecteren van de diameters kijkt het programma niet meer naar
  de leverancier maar natuurlijk wel naar materiaalsoort.
- Met de functietoets F1 is de handleiding direct op scherm te krijgen.
  Direct informatie over de invoeritem's in het betreffende scherm.
- Eventuele negatieve statische hoogte (drukwinst) wordt nu juiste in de
  invoer en resultaten weergegeven (werd wel al juist berekend).
- Indien voor materiaalsoort 'overig' is gekozen wordt in de materiaalstaat
  de eerste 20 tekens van de omschrijving voor het soort materiaal weergegeven
- ASCII-bestand met de leidingafmetingen van het Geberit MEPLA-systeem
  is nu te selecteren in het afmetingen bestand.
- Indien er isolatie opgegeven werd gaf het programma af en toe een
  foutmelding
- De materiaalstaat bevat nu ook een overzicht van de tappunten
- Algemene aanpassingen t.b.v. uniformiteit van de stromingsprogramma's
- Verklarende tekst iets aangepast
- Bij het opstarten van de berekening wordt de omschrijving van het stelsel
  uit het scherm 'Algemeen' weergegeven. Eventueel met <ESC> berekening stoppen.
- Bij het opgeven van de hulpstukken is het aantal nu automatsch gelijk aan 1
  i.p.v. 0.
- In de koptekst van de uitvoer staat de omschrijving van het stelsel uit
  het scherm 'Algemeen' weergegeven.
- Het buismateriaal MEPLA van Geberit is toegevoegd aan de afmetingen-databank
- Indien bij vereenvoudige invoer meerdere apparaten m.b.v het 'AANTAL'
  opgegeven zijn wordt de minimale voordruk nu eenmalig meegerekend.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA109 (UO) t.o.v. versie 3.07
------------------------------------------------------------------------
ALGEMEEN:
- Er kan een maximum drinkwaterdeel opgegeven worden. Indien er een
  Brandslaghaspel of een nooddouche aanwezig is kan er bij de sommatie
  een percentage drinkwater extra meegerekend worden (ISSO handboek).

LEIDINGEN:
- Er kunnen nu naast tapeenheden, brandslaghaspels, continue verbruiken en
  spoelkraaneenheden ook nooddouches opgegeven worden. De volgende type's
  en flow's:
               Noodoogdouche     = 0.25 l/s  (900 l/h)
               Noodgelaatsdouche = 0.42 l/s  (1512 l/h)
               Noodplensdouche   = 1.33 l/s  (4788 l/h)

- Bij lengte moet de totaallengte opgegeven worden, indien er isolatie
  is moet na de dikte de lengte van de isolatie opgegeven worden.

DEELRESULTATEN:
- Onder drukval toeslag staat de berekende drukval voor bochten
  en T-stukken (kompensatie door toeslag factor, weerstand aftakkingen)
- Als laatste staan in de uitvoer de totalen per tappunt type die in
  dit stelsel bepalend zijn voor de systeemdruk.
- De materiaal-staat bevat nu meer informatie o.a. benodigde T-stukken,
  bochten, verlopen enz..
