------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.75 -> 6.76) Uniforme Omgeving 01-06-2014
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Bij een berekening volgens ISSO 57 wordt geen fractie z in rekening gebracht
  bij de bepaling van het verwarmingsvermogen (totaal benodigd vermogen)
- De geveloppervlakte wordt volgens bijlage I bepaald voor berekeningen vol-
  gens ISSO 53 (hellende daken worden hierin meegenomen)
- Bij opgave van een eigen waarde voor infiltratie wordt bij een berekening
  volgens ISSO 51 en 53 voor de bepaling van het verwarmingsvermogen geen
  fractie z in rekening gebracht
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.74 -> 6.75) Uniforme Omgeving 09-10-2013
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Sommige ruimtefuncties gingen nog niet goed bij automatische bepaling
  infiltratie/ventilatie
- In het transmissieverlies uitwendige scheidingsconstructies voor de bepaling
  van het aansluitvermogen worden nu ook de transmissieverliezen meegenomen
  wanneer voor de keerzijde 'Identiek' , 'Ruimte conditie' en 'Temperatuur
  opgeven' worden opgegeven.
- ruimten over meerdere verdiepingen (ISSO 57) waarbij de 10% regel over alle
  ruimten wordt meegenomen (bij bv vloerverwarming)
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.73 -> 6.74) Uniforme Omgeving 29-11-2012
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Sommige ruimtefuncties gingen nog niet goed bij automatische bepaling
  infiltratie/ventilatie
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.72 -> 6.73) Uniforme Omgeving 28-11-2012
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Fout in bestanden
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.71 -> 6.72) Uniforme Omgeving 06-11-2012
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Invoer en berekening aangepast aan bouwbesluit 1012 met betrekking tot de
  bezettingsgraad op grond van personen per m2
  Geprobeerd is om dit zoveel mogelijk af te stemmen met vabi-elements
- berekening aangepast dat de controle op ventilatie bouwbesluit, welke in het
  schermpje infiltratie/ventilatie bij vertrekdefinitie wordt ingevuld,
  alleen wordt gedaan wanneer deze ook echt is aangevinkt en niet wanneer
  deze infiltratie/ventilatie niet is ingevuld.
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.70 -> 6.71) Uniforme Omgeving 01-07-2010
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Berekening aangepast aan ISSO 51  mei 2009 herziene uitgave; met name het
  ventilatiesysteem C;variant is toegevoegd
- Bij het berekenen van de temperatuur van onverwarmde ruimten werd bij na-
  lijke toevoer van ventilatielucht de lucht uit andere ruimten niet meegeno-
  men. Dit is aangepast
- Bij opgave keerzijde 'Identiek' werd de temperatuurgradient voor wanden
  (ISSO 57) niet meegenomen. Dit is aangepast
- Bij het bepalen van het aansluitvermogen werden ruimten met warmtewinst
  niet meegenomen. Dit is aangepast

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.62 -> 6.70) Uniforme Omgeving 01-06-2008
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Versienummer controle via internet toegevoegd
- Mogelijkheid de grafische weergave van het gebouw weg te schrijven naar een
  dxf bestand. Dit gaat vanuit het Gebouwinvoer-scherm, niveau gebouw,
  knop 'Dxf'.

Programma specifiek
- Bepaling van het aansluitvermogen voor berekeningen volgens ISSO 51/53/57
  toegevoegd. Lees de informatie hierover op de Vabi CD (nr 7).
- Betonkernactivering is toegevoegd als verwarmingssysteem bij berekeningen
  volgens ISSO 51/53/57
- Rekenen met ventilatie-eisen van Bouwbesluit voor jan 2003 alleen nog moge-
  lijk voor oude projecten
- Bij berekeningen volgens ISSO 57 werd de toegevoerde lucht vergeleken met de
  ontwerptemperatuur van de ruimte ipv. de gemiddelde temperatuur. Dit is aan-
  gepast

Radiatorselectie
- Thermrad radiatoren toegevoegd (september 2007)
- Dura radiatoren gewijzigd en toegevoegd

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.61 -> 6.62) Uniforme Omgeving 01-06-2007
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- De omschrijvingen van de vertrekdefinities kunnen worden gekopieerd naar de
  omschrijvingen van de ruimten. Dit gaat onder niveau 'Vertrek' van het
  scherm gebouwinvoer via de button 'Kopieer omschrijving'

Programma specifiek
- Buitentemperatuur voor alle berekeningen te wijzigen
- Ventilatie-eisen Bouwbesluit voor Gezondheidszorgfunctie, bezettingsgraad-
  klasse B4 aangepast
- In de totaaluitvoer werden ruimten, doorgerekend volgens ISSO 57, soms dubbel
  meegenomen. Dit kwam voor bij ruimten opgegeven over meerdere verdiepingen,
  met fictieve vloeren. Dit is in deze versie aangepast

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.60 -> 6.61) Uniforme Omgeving 01-07-2006
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Het automatisch bepalen van de ruimte-hoogte bij hellende wanden is eruit
  gehaald. Controle door de gebruiker is nog wel mogelijk
- Onder niveau 'Ruimte' in het gebouwinvoerscherm kan via icoon 'Standaard
  hoogte ruimte' de standaard hoogte van de te samenstellen ruimten worden
  opgegeven en deze kan tevens voor de gehele bouwlaag worden gewijzigd
- Via icoon 'Automatisch bepalen van ruimten uit gesloten ruimten' kunnen de
  ruimten automatisch worden samengesteld
- In het scherm ruimte-eigenschappen kan via buttons 'Vorige' en 'Volgende'
  worden gebladerd door de ruimte-index
- De ruimte-index wordt gesorteerd op ruimtenummer en bouwlaag. Doordat voor-
  loopspaties werden weggehaald bij het ruimte-nummer ging de sortering soms
  niet goed. Dit is aangepast
- Het scherm ruimte-eigenschappen verdween bij bepaalde Windows-versies soms
  van het scherm. Dit is opgelost
- Bij het kopieeren van bouwlagen kwam soms de melding 'Veld niet gevonden'
  naar voren. Dit is opgelost
- Bij hellende wanden kon de starthoogte hoger worden opgegeven dan de hoogte
  van de ruimte. Dit is aangepast
- Het plaatsen van deelwanden in vloeren en plafonds is verbeterd
- Bij deelwanden wordt de functietoets F5 voor het verwijderen van wanden ge-
  combineerd met het ontkoppelen van deelwanden
- Bij inlezen van projecten aangemaakt met een vorige versie worden nu de om-
  schrijvingen opgegeven bij de vertrekdefinities in de ruimte-index opgenomen

Programma specifiek
- Bij inlezen van projecten aangemaakt met een vorige versie werden de LVK-ap-
  paraten op verwijderd gezet voor het leidingnet-programma. Dit is aangepast
- Bij de berekening van het percentage opwarmtoeslag en een regeling met
  kamerthermostaat werd de lineaire koudebrug niet in het transmissieverlies
  meegenomen. Dit is aangepast
- Tijdens de berekening kwamen meldingen naar voren over installaties die niet
  in het gebouw waren opgegeven. Dit is aangepast
- De qv,10 waarde bij de gebouwgegevens kon soms niet worden ingevuld. Dit is
  aangepast
- Bij aangrenzende ruimte identiek werd niet altijd de juiste temperatuur-
  gradient meegenomen. Dit is aangepast

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.52 -> 6.60) Uniforme Omgeving 16-03-2006
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Een vernieuwde invoer van de gebouwgeometrie
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

Programma specifiek
- Radiatoren zijn gemakkelijker te plaatsen via definitiescherm
- Luchtuitwisseling gemakkelijker op te geven via definitiescherm

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.51 -> 6.52) Uniforme Omgeving 12-05-2005
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Programma specifiek
- De berekening van oppervlakten van vloeren is verbeterd voor ruimten met
  grillige vormen. Hierdoor kan er een klein verschil in oppervlakten ontstaan.
- Roosters en persoonsgroepen te plaatsen via definitiescherm
- Erratum ISSO 51 november 2004, correctiefactor temp. gradient ander gebouw,
  opgenomen in programma
- Warmtewinst aangrenzende gebouwen bij gebouwen berekend met ISSO 51/53/57
  wordt vanaf nu wel meegenomen
- Bij het bepalen van de infiltratie volgens tabel 4.2 ISSO 51 Woningen wordt
  uitgegaan van een gebruiksoppervlakte Ag van 100 m2
- De qv,10 waarde voor utiliteitsgebouwen moet worden opgegeven in dm3/s.(m2 Ag)
  volgens tabel 4.3 ISSO 53. De qv,10 waarde wordt niet meer teruggerekend
  aan de hand van de (door het programma bepaalde) gebruiksoppervlakte Ag
- De ventilatie-eisen volgens ISSO 53 en ISSO 57 zijn met elkaar gecombineerd
- Wordt geen Luchtuitwisselingsgroep opgegeven bij de vertrekdefinitie, zal het
  programma enigzins zelf bepalen hoe de lucht wordt toegevoerd. Het programma
  rekent dus niet standaard meer met buitenlucht zoals bij de vorige versie.
- De bezettingsgraadklasse wordt niet meer afgedrukt bij de gebouwfuncties
  'Algemene' en 'Overige' gebouwfunctie
- In het totaaloverzicht bij een berekening volgens ISSO 57 werd de
  opwarmtoeslag niet altijd correct meegenomen met betrekking tot de toevoer
  koude materialen. Dit is aangepast
- Als men bij een nieuw project eerst de gebouw gegevens invoerde en
  vervolgens de isometrie opstartte, maakte het programma een nieuw gebouw
  aan waardoor de geplaatste geometrieën niet in het eerste gebouw terecht
  kwamen. Dit is nu opgelost
- Dakkapellen zijn toegevoegd
- Bij het toevoegen of verwijderen van bouwlagen worden de eigen keuzes en
  vrije deelwanden nu wel mee verplaatst

- De berekening voor radiatorselectie is aangepast aan ISSO publicate 66 en
  ISSO-researchrapport 14 (radiatorgrafiek)
- Tijdens de berekening van radiatorselectie wordt per geplaatste radiator
  een lijst aangemaakt van alle radiatoren welke voldoen aan de selectie-
  criteria welke zijn opgegeven. Hieruit kan bij de invoer een (hand)selectie
  worden gemaakt
- Een totaaloverzicht voor radiatorselectie kan ook per zone worden afgedrukt

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.51t -> 6.51) Uniforme Omgeving 26-01-2004
------------------------------------------------------------------------------
- Bij ISSO 51, 53 en 57 wordt de forfaitaire toeslag voor thermische bruggen
  automatisch meegenomen bij opgave ventilatie-eisen Bouwbesluit 'na jan 2003'
- De waarden voor het infiltratiedebiet volgens tabel 4.3 ISSO 53 zijn aange-
  past aan de tweede druk
- Van het opgegeven ventilatiesysteem via de zone bij de installatie kan voor
  andere ruimten dan verblijfsgebieden en verblijfsruimten worden afgeweken
  door bij de luchtuitwisselingsgroep een ander ventilatiesysteem op te geven
- Het bepalen wanneer een ruimte, welke met fictieve vloeren over meerdere
  verdiepingen is opgegeven, moet worden doorgerekend met ISSO 57 is aange-
  past. Van de grootste boven/onder elkaar liggende ruimten moet tenminste
  50% van het vloeroppervlak als fictief worden opgegeven. In andere geval-
  len wordt de ruimte doorgerekend met ISSO 53
- Bij doorrekenen 1 ruimte en andere rekenmethode dan ISSO 51-53-57 werd bij
  een keerzijde onverwarmde ruimte, waarbij de temperatuur was opgegeven,
  gerekend met een keerzijde temperatuur van 0 grC. Dit is aangepast
- De totaaltelling ging soms fout bij berekening volgens ISSO 57 en meer-
  dere ruimten onder/boven elkaar met fictieve vloeren. Dit is aangepast
- Bij een berekening volgens ISSO 4 1977 waar luchtuitwisseling was opgege-
  ven met een andere temperatuur dan buitenlucht, werd soms gerekend met bui-
  tenlucht. Dit had te maken met het opgegeven, of indien er via de zone geen
  installatie was opgegeven, aangenomen ventilatiesysteem
- In de uitvoer worden alleen de wand- en raamconstructies afgedrukt welke in
  de berekening zijn gebruikt
- Vanuit het isometrisch scherm zijn de automatisch geplaatste radiatoren nu
  voor meerdere ruimten achter elkaar om te zetten naar handmatig geplaatste

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.50 -> 6.51t) Uniforme Omgeving 15-12-2003
------------------------------------------------------------------------------
- Bij doorrekenen 1 ruimte en andere rekenmethode dan ISSO 51-53-57 werd bij
  een keerzijde onverwarmde ruimte, waarbij de temperatuur was opgegeven,
  gerekend met een keerzijde temperatuur van 0 grC. Dit is aangepast
- De totaaltelling ging soms fout bij berekening volgens ISSO 57 en meer-
  dere ruimten onder/boven elkaar met fictieve vloeren. Dit is aangepast
- Bij een berekening volgens ISSO 4 1977 waar luchtuitwisseling was opgege-
  ven met een andere temperatuur dan buitenlucht, werd soms gerekend met bui-
  tenlucht. Dit had te maken met het opgegeven, of indien er via de zone geen
  installatie was opgegeven, aangenomen ventilatiesysteem
- De waarden voor het infiltratiedebiet volgens tabel 4.3 ISSO 53 zijn aange-
  past aan de tweede druk
- In de uitvoer worden alleen de wand- en raamconstructies afgedrukt welke in
  de berekening zijn gebruikt

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project
- toewijzen en ontkoppelen van definities kan nu via een definitieschermpje

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.40 -> 6.50) Uniforme Omgeving 08-04-2003
------------------------------------------------------------------------------
- Ventilatie-eisen Bouwbesluit van 01 jan 2003 in programma opgenomen
- Lineaire koudebrug volgens NEN 1068 in programma op te geven
- Verschil in ventilatie-eisen tussen verblijfsgebied en verblijfsruimte
  (voorheen werd gerekend met de eisen voor verblijfsruimten)
- Infiltratie volgens ISSO 53 aangepast aan nieuwe tabel ISSO

Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

Alle gebouwprogramma's
- De geometrie van ruimten zijn losgekoppeld van de vertrekgegevens. Deze geo-
  metrie is onder een apart niveau in het isometrisch scherm te plaatsen
- In de isometrie niveau 'gebouw' is button geometrie toegevoegd. Hiermee
  kan men de geometrie van het gebouw bepalen of weghalen.
- In de isometrie op niveau 'zone' en 'vertrek' komt achter de button 'ont-
  koppelen' de omschrijving van de actieve zone- of vertrekdefinitie te staan.
- Het inlezen van DXF is aangepast aan de loskoppeling van geometrie. Het is
  nu ook via DXF mogelijk vertrekgegevens via DXF aan ruimten te koppelen

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.31 -> 6.40) Uniforme Omgeving 05-11-2002
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle gebouwprogramma's
- Op het wanden-, vloeren- en plafondnivo in de gebouwinvoer, is een controle
  voor het plaatsen van wanden gekomen.

Specifiek VA101
- ISSO 57 voor berekenen hoge ruimten toegevoegd
- Het ventilatiesysteem wordt opgegeven bij de installatie. Indien deze af-
  wijkt van het bij de luchtuitwisselingsgroep opgegeven type, gaat het type
  opgegeven bij de installatie voor
- Bij de installatie is aan te geven of de ventilatie in de nachtstand gezet
  kan worden. Bij ventilatie in de nachtstand worden de ventilatieverliezen
  (deels) in mindering gebracht op de opwarmtoeslag
- De ventilatie in een ruimte is gesplitst in mechanische ventilatie en lucht-
  uitwisseling tussen ruimten en/of buiten
- In ISSO 53 berekening infiltratie aangepast; deze wordt bepaald adhv. de
  hoogte van het gebouw en niet adhv. hoogte vloer tov. maaiveld; tevens wordt
  de infiltratie bepaald adhv. de geveloppervlakte ipv. de uitwendige schei-
  dingsconstructie
- Indien niet aan de ventilatie-eisen wordt voldaan, wordt de opgegeven/bere-
  kende infiltratie en ventilatie aangevuld met lucht van buiten
- Ventilatie adhv. het aantal personen wordt niet meer bepaald dmv. de bezet-
  tingsgraadklasse
- Indien bij een onverwarmde ruimte een binnenconditie wordt opgegeven, wordt
  met deze temperatuur gerekend; wordt bij een onverwarmde ruimte geen binnen-
  conditie opgegeven wordt de temperatuur berekend
- Berekening temperatuur onverwarmde ruimte aangepast indien is gekozen voor
  een keerzijde onverwarmde ruimte (zonder deze zelf op te geven)
- Keerzijde temperatuur voor een ruimte (binnenconditie) op te geven; hierbij
  kan dan voor zowel de zomer als de wintersituatie een temperatuur worden
  opgegeven
- Indien in het programma een keerzijde temperatuur wordt opgegeven, wordt
  hierbij geen temperatuurgradient meer in rekening gebracht
- Bij de berekening volgens NEN 5066 en ISSO 4 1992 bij mechanische afvoer ook
  aan te geven welke temperatuur de toegevoerde lucht heeft
- Totaal uitvoer ook per zone af te drukken
- VA101 kan de rekenresultaten van VA126 gebruiken wat betreft de
  luchtuiwisseling tuseen de ruimten

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.30 -> 6.31) Uniforme Omgeving 08-11-2001
------------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP
- aanpassen weergave noordpijl
- updaten van vertrekken en wanden na het veranderen van het niveau

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.20 -> 6.30) Uniforme Omgeving 28-09-2001
------------------------------------------------------------------------------
- ISSO 53 voor utiliteitsgebouwen met ruimten tm 4m hoogte
  ISSO 57 voor hogere ruimten nog niet in deze versie

Installeren programma's
- Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
  programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
  Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Inlezen projecten via dxf
- Het is nu mogelijk om een ellips in te lezen via DXF file

- Als bij DXF een gebouw met verschillende bouwlaaghoogten werd
  ingelezen, dan moesten de geometrieen van de afwijkende bouwlaag
  met de hand opnieuw worden aangemaakt en geselecteerd. Als je
  hoogte in de geometrie zou aanpassen dan veranderde die voor alle
  bouwlagen. De hoogte kan nu per bouwlaag worden opgegeven.

- De verticale offset van de ramen en deuren werden niet goed
  overgenomen uit de DXF-file. De hoogte boven de vloer kwam
  niet overeen met de opgegeven waarde in de DXF-file.
  Dit is aangepast. Er is tevens voor gezorgd dat de ramen en deuren
  ongeveer op de juiste plaats in de wand zitten.

- Ramen en deuren uit een dxf file worden nu als vrije deelwanden
  geplaatst ipv. eigen keuzes. Men kan dus de automatische wandtoewijzing
  hierbij  blijven gebruiken.

Gebouwprogramma's
- Ruimtelijst wordt nu gesorteerd op bouwlaag en omschrijving
  (ook bij uitvoer).

- Als je een raam met constructie(bijv. Nummer 6) het type naar deur
  verandert, dan krijg je een foutmelding 'uniek nummer niet gevonden,
  deur.vab'. Dit is aangepast.

Berekening VA101
- De berekende ventilatieverliezen konden ivm. lagere luchttemperatuur
  tov. de comforttemperatuur negatief worden. Dit was niet correct en is
  aangepast.
- Deze correctie werd ook niet goed meegenomen indien het programma de
  melding gaf te rekenen met de minimale ventilatie-eisen (met buitenlucht).

Radiatorselectie
- mogelijkheid om eenvoudig een berekende radiator vast te zetten
- in het totaaloverzicht wordt het aantal radiatoren vermenigvuldigd met
  de afgifte per radiator

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.10 -> 6.20) Uniforme Omgeving 30-11-2000
------------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen ISSO 51

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.01 -> 6.10) Uniforme Omgeving 15-03-2000
------------------------------------------------------------------------------
- Inlezen DXF geheel conform windows.
- Weergave van ingelezen project.
- Wegschrijven project en wegschrijven als.
- Mogelijkheid om projecten te wissen.
- In voorbeeldprojecten worden de ruimten automatisch gewist en geeft dit
  geen problemen meer bij inlezen DXF.
- Betere controle en foutmeldingen bij inlezen en wegschrijven projecten.
- Tekst velden kunnen direct worden ingevuld, zonder deze eerst geheel te
  selecteren.
- Automatische wandkeuze aangepast wat betreft de volgorde van tussenwan-
  den en zonescheidende wanden.
- De hoek van een wand is nu niet meer afhankelijk van rotatie en/of
  draaiing van een ruimte.
- Wijzigingen in vertrek- en wandgegevens worden nu direct meegenomen.
- Voor het plaatsen van deelwanden in hoofdwanden wordt niet meer direct
  naar de lengte en breedte/hoogte van de deelwand gekeken, maar naar de
  oppervlakte van de deelwand.
- Wanden kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en deelwanden kunnen al-
  tijd worden toegevoegd of gewist.
- Indien een deelwand als percentage is opgegeven wordt deze nu juist
  bepaald.

- In overzicht ruimten wordt ook aangegeven of de ruimte verwarmd wordt.
- Het aantal personen wordt niet meer bepaald adhv. de bezettingsgraad of
  het vermogen dat bij de persoonsgroepen is opgegeven; het daadwerkelijk
  aantal personen moet worden ingevuld.
- Ventilatievouden kustgebied, doorzonwoning, open keuken, klasse 1,
  eengezinswoning, keuken (7.9 => 5.7) en hal,overloop (2.5 => 4.6 )
  aangepast.
- Er is nu een overzicht van geplaatste LVK-apparaten.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (6.00 -> 6.01) Uniforme Omgeving 22-09-98
----------------------------------------------------------------------------
INVOER:
_ Inlezen van infiltratie-debieten gaat nu goed als het debiet 0 is.
- Inlezen databank gaat nu ook goed als er geen producten zijn gevonden.
- Meer dan 10 vrije deelwanden opgeven gaat nu goed.
- Voor persoonsgroepen zijn nu criteria op te geven, zodat dit niet meer
  per vertrek hoeft te gebeuren (kan nog wel).



----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (5.11 -> 6.00) Uniforme Omgeving 28-04-98
----------------------------------------------------------------------------
- WINDOWS-VERSIE.

BEREKENING:
- In uitvoer wordt met een '*' aangegeven welke posten wel en welke niet
  worden meegenomen.
- Er wordt een melding gegeven indien de opgegeven infiltratie/ventilatie
  niet voldoet aan de minimale eisen, en er ook ventilatie is opgegeven.
- Er wordt een melding gegeven indien voor een ruimte gelegen aan de buiten-
  gevel geen infiltratie/ventilatie in rekening wordt gebracht.



----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (5.10 -> 5.11) Uniforme Omgeving 23-11-97
----------------------------------------------------------------------------
BEREKENING:
- Het programma stopt niet meer na het doorrekenen van grote projekten.
- L-vormige vertrekken met schuine wanden worden goed berekend (plafond).
- Veld vloerverwarming wordt ook voor wandverwarming gebruikt. Voor deuren
  en ramen wordt dit veld niet meer ingelezen.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (5.04 -> 5.10) Uniforme Omgeving 09-07-97
----------------------------------------------------------------------------
INVOER:
- Invoeren van niet-rechthoekige vertrekken nu mogelijk.
- De geometrie van een vertrek kan worden samengesteld uit hoekpunten van
  andere geplaatste ruimten.
- Deel-wanden kunnen nu apart en op meerdere plaatsen worden gebruikt.
- Het opgeven van fictieve wanden is nu eenduidig.
- Wegschrijven naar een eigen databank nu eenvoudiger.
- De omschrijvingen van wandkonstrukties en wandlagen zijn verduidelijkt in de
  VABI-databank.
- Opslaan default-waarden is nu mogelijk.
- Vanuit het overzicht kunnen de functietoetsen F2 en F5 gebruikt worden om
  records op overslaan te zetten of te verwijderen.
- Bij een verwijzingsveld wordt, indien er nog geen verwijzing is opgegeven,
  standaard een nieuwe set gegevens aangemaakt.
- Betere hulp beschikbaar onder funktietoets F1.

ISOMETRIE:
- Gebouwafmetingen hoeven niet eerst te worden opgegeven, maar worden bepaald
  uit de afmetingen van de geplaatste vertrekken.
- Spiegelen van ruimten is mogelijk.
- Met behulp van de functietoets F10 verkrijgt men per nivo in het isometrisch
  scherm een duidelijk overzicht van ruimten, wanden, plafonds en vloeren.
- Onder vertreknivo kunnen met behulp van de funktietoets F2 ruimten worden
  overgeslagen voor de berekening.
- Ruimten kunnen worden aangesloten op de plafondpunten in plaats van de vloer-
  punten op de onderliggende bouwlaag.

BEREKENING:
- Alle meldingen en fouten worden in een lijst gezet welke voor de uitvoer op
  het scherm gezet wordt.
- Indien een automatische wandkeuze niet voldoet wordt hiervan een melding
  gegeven.
- In de uitvoer van de programma's wordt aangegeven of een wandkeuze
  automatisch dan wel eigen is.

- De meubeloppervlakte bij utiliteitsgebouwen wordt nu alleen voor kantoor-
  vertrekken meegenomen.
- De infiltratie onder 5.3.3.2 b. wordt nu voor ventilatie type 3 in alle
  gevallen standaard meegenomen.

RADIATORSELEKTIE:
- Nieuw bestand van Superia (05-06-97). Bestandendiskette VA106 versie 5.10

- Met de hand geselekteerde radiatoren worden nu meegenomen in de berekening
  ook wanneer deze niet voldoen.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (5.03 -> 5.04) Uniforme Omgeving 18-07-96
----------------------------------------------------------------------------
- INTEGRATIE RADIATORSELEKTIE
- aanpassing van invoer en uitvoer op invoer radiatorselektie
- snelheidsverbetering

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (5.02 -> 5.03) Uniforme Omgeving 26-04-96
----------------------------------------------------------------------------
- DXF inlezen toegevoegd
- aanpassing van inlezen zodat in sommige gevallen wanden niet verdwijnen bij
  veranderingen in de invoer

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (5.01 -> 5.02) Uniforme Omgeving 11-03-96
----------------------------------------------------------------------------
- INVOER
  - aanpassing van kontrole van overlapping van ruimten
  - aanpassing van bepaling andere ruimten bij vloeren/plafonds
  - uitbreiding van veldlengte bij afmetingen geometrie
- BEREKENING
  - aanpassing van mechanische ventilatieberekening voor ISSO4 1977
- EXTRA
  - nieuw projekt voor demoversies

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (5.00 -> 5.01) Uniforme Omgeving 5-02-96
----------------------------------------------------------------------------
- INVOER
  - voor uitwisseling met DXF is in geometrie het aantal decimalen op 3 (mm)
    gezet i.p.v. 2 (cm). Door deze fout gingen  bij verandering van de
    geometrie de toewijzing van wanden verloren
  - kontrole plafond bij hellende wanden in geometrie:
    wanneer de punt van een hellend dak precies bij elkaar kwam stopte het
    programma met een interrupt
  - invoeren wanden en ramen op een hoger nivo
  - melding DXF wanneer lagen niet zijn ingevuld
  - invoer oorsprong bij gebouwen (alleen van belang voor VA102)
- BEREKENING
  - sommige items in weergave invoer zitten nu ook in weergave uitvoer
  - negatieve plafondoppervlakte en vloeroppervlakte wordt nu in de berekening weglaten

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Warmteverliesprogramma (4.08 -> 5.00) Uniforme Omgeving 5-11-95
----------------------------------------------------------------------------
  Wijzigingen in het programma:
        - invoer van gebouwen
        - orientatie van gebouwen
        - Indeling van vertrekken in zones kan nog niet worden opgegeven
        - Bekleding kan i.v.m. omkeren van wanden nog verkeerd zijn
        - Inhoud wordt anders bepaald (nog niet perfect)
  Wijzigingen in de handleiding:
        Printer instellingen die niet in de handleiding beschreven staan:
        - in het 'Papier'-scherm van de printer-configuratie is een
          'kantlijn' veld toegevoegd. Hierin kan het aantal tekens van de
          linker kantlijn worden ingevuld.
        - in het 'Papier'-scherm van de printer-configuratie is een
          gedeelte voor de lettertypes toegevoegd. In de velden '10 cpi',
          '12 cpi' en '16 cpi' kunnen escape-codes worden ingevuld die de
        - codes in de printerdriver onderdrukken. in het 'Opties'-scherm
          van de printer-configuratie is het veld 'IO-methode' toegevoegd.
          Er zijn 3 methodes: hardware, BIOS en stream. Standaard staat
          deze op 'stream'. Indien er problemen optreden met de communi-
          catie tussen printer en PC, kan een andere methode gekozen
          worden. ( N.B. bij het printen via een netwerk moet de standaard
          'stream'-methode gebruikt worden! )
