---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.44 - > 2.45) 09-10-13
---------------------------------------------------------------------------
- flow kan nu niet groter worden richting toestel
---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.43 - > 2.44) 27-11-12
---------------------------------------------------------------------------
- Gelijktijdigheid van flow ging niet altijd juist bij meerdere toestellen
- Diamter groter werd niuet altijd gedaan om onder de juiste snelheid te komen

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.42 - > 2.43) 21-04-08
---------------------------------------------------------------------------
- Versienummer controle via internet toegevoegd

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.41 - > 2.42) 13-08-07
---------------------------------------------------------------------------
- geen

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.40 - > 2.41) 01-07-06
---------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- databank koperen pijp NEN 2200 is komen te vervallen en is vervangen
  door koperen pijp NEN-EN 1057.

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.30 - > 2.40) 16-03-06
---------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

Alle stromingsprogramma's
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- leidingen kunnen nu makkelijk verlengd, verplaatst of gekopieerd worden
  met de rechtermuisknop.
    verlengen/verschuiven met <Shift>+[RMK]
    verplaatsen met <Ctrl>+[RMK]
    kopieren met <Shift>+<Ctrl>+[RMK]
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met respectivelijk
  <Shift> of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).
- De laatst berekende afmetingen worden op definitie nivo 'Afmeting' ook
  zichtbaar gemaakt

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.21 - > 2.30) 12-05-05
---------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Alle stromingsprogramma's
- bugfix: Bij het gebruik van een voorbeeld project, worden nu alle geplaatste
  hulpstukken in het voorbeeld project gewist.
- bugfix: Een via DXF ingelezen stelsel kan nu worden opgesplitst in subtakken.
  Voorheen waren de subtakken niet altijd meer zichtbaar.
- In en uitzoomen van isometrische invoer is verbeterd.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met resp. <Shift>
  of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).

Programma specifiek
- systeemdruk werd niet altijd opgemaakt, als er een vaste diameter werd
  gebruikt.
- in uitvoerblad resultaten nu ook handelsmaten.
- geen hulpstukken ingevoerd, maar in resultaten toch hulpstukken uitge-
  rekend.Dit komt doordat met voorbeeldproject is ingelezen en de tussen
  tabel voor hulpstukken (hulpkan.vab, hulpleid.vab) niet wordt gewist.
- nu wel controle bij gewiste begrenzingen.
- als je extra bochten plaatst, wordt in de uitvoer het blad appendages
  nu wel weergegeven.

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.21t - > 2.21) 26-01-04
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.20 - > 2.21t) 15-12-03
---------------------------------------------------------------------------

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.14 - > 2.20) 08-04-03
---------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.13 - > 2.14) 05-11-02
---------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle stromingsprogramma's
- Nieuw in het programma is de button hernummer. Met deze button is het
  mogelijk om de omschrijving van ingevoerde leidingen volgens een bepaalde
  manier te vullen.
- Nieuw in het programma is de button 3D-aanzicht. Met deze button kan je het
  leidingsysteem in 3d bekijken en exporteren naar DXF.
- Gewiste leidingen\kanalen worden nu automatisch hergebruikt.
- De isometrische invoer liep na veel wisselingen tussen stelsels het vast.
- diverse hulpstukken zichtbaar in grafische uitvoer.
- Zwaarste tak veranderd. Het programma liep in bepaalde gevallen vast bij de
  uitvoer als systeemdruk negatief was.

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.12 - > 2.13) 20-11-01
---------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.11 - > 2.12) 01-10-01
---------------------------------------------------------------------------
Installeren programma's
- Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
  programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
  Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Alle stromingsprogramma's
- De mogelijkheid ingebouwd om het ene leidingstelsel te kopiëren
  naar een ander leidingstelsel binnen een project.
- De stromingsprogramma's zijn uitgebreid met subtakken.
- Er is een totale controle geweest of alle invoergegevens wel in de
  uitvoer kwam. Dit is aangepast.

---------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (UO) (2.01 - > 2.10) 15-03-00
---------------------------------------------------------------------------
- Extra controle op gewiste of op overslaan staande begrenzingen
- Berekening van isolatieoppervlak incl. isolatiedikte.
- Invoer- en uitvoeroverzicht van de gebruikte hulpstukken is aangepast
- In het 'Algemene installatie' scherm kan een default T-stuk en bocht opgegeven
  worden zodat het programma dit hulpstuk automatisch kan plaatsen als er geen
  opgegeven is maar er volgens de tekening wel een moet zijn.
- Statisch hoogte kan in deze versie zowel positief als negatief meegenomen worden.
- Extra weerstand in mBar via hulpstukken wordt nu in alle situaties juist meegnomen.
- De startleiding in het algemene scherm kan niet meer gewist worden.
- Er kan naast aardgas ook voor de gassen butaan en propaan gekozen worden.
  De gassoort wordt tevens in de kop van de uitvoer weergegeven.
- Layout van de uitvoer aangepast.
- Snelheid correctie aan de hand van drukken voor hoge druksystemen aangepast
- Extra controle op sigaarvorm (naar begin toe kleiner worden van de diameter)
- Er zijn een aantal kleppen aan de Lijst met defaults toegevoegd.
- Lengte van de isolatie wordt automatisch van de leidinglengte overgenomen.
- Bij de eerste invoer van lengte zal het programma indien de leiding vertikaal
  loopt de statische hoogte automatisch overnemen.
- Overzicht leidingafmetingen in uitvoer aangepast
- Ingevoerde debieten van de toestellen worden in het leidingenscherm en
  in het overzicht van de leidingen weergegeven.
- Via de begrenzingen kan met '<' aangegeven t/m welke diameter een bepaald materiaal
  gekozen moet worden. Met een nieuwe optie kan voor de grotere diameters een ander
  materiaal gekozen worden.

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA119 (UO) (2.00 - > 2.01) 22-09-98
-------------------------------------------------------------------------
- Selectie van leidingafmetingen via Ideaal/Gunstig/Ongunstig gaat nu juist
- Bij de directe invoer van een kanaalafmeting door de invoer van een nummer
  kan nu gewoon de DEL=toets gebruikt worden

-------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA119 (UO) (1.11 - > 1.12) 30-06-98
-------------------------------------------------------------------------
- AANPASSINGEN T.B.V. WINDOWS VERSIE
- Bij inlezen gegevens voor de berekening geen status weergave meer
  (kkkkkkkrrrrrr....)
- Eventuele foutmeldingen tijdens de berekening kunnen via het "Help-menu"
  nogmaals bekenen worden.
- Grafische weergave van het stelsel kan nu apart geprint/weergegeven worden
- In de matariaalstaat worden nu ook de eventueel automatisch geplaatste
  hulpstukken en de werkelijke diameters weergegeven. De bochten worden per
  hoek (90, 45, enz) weergeven.
- Extra controle op leidingdiameters gelijk aan 0 mm.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA119 (UO) (1.11 - > 2.00) 10-06-98
------------------------------------------------------------------------
- WINDOWS VERSIE

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het tapwaterprogramma VA119 (UO) (1.10 - > 1.11) 23-11-97
------------------------------------------------------------------------
- Algemene aanpassing t.b.v. de UO
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (1.03 -> 1.10)  09-07-97
------------------------------------------------------------------------
- Extra controle in de berekening op gewiste hulpstukken
- In materiaalstaat wordt de codering bijv. DN 50 weergegeven.
- Na kopieren van leiding(en) in het isometrisch scherm blijft het laatste
  leidingdeel actief (leiding waar vanaf gekopieerd is).
- Opbouwen van de grafische weergave gaat sneller
- Wissen van leidingen in de tekening gaat sneller
- Invoer van het debiet mag nu ook 0.0 zijn
- Bij het selecteren van de diameters kijkt het programma niet meer naar
  de leverancier maar natuurlijk wel naar materiaalsoort.
- Met de functietoets F1 is de handleiding direct op scherm te krijgen.
  Direct informatie over de invoeritem's in het betreffende scherm.
- Indien voor materiaalsoort 'overig' is gekozen wordt in de materiaalstaat
  de eerste 20 tekens van de omschrijving voor het soort materiaal weergegeven
- Bij het opstarten van de berekening wordt de omschrijving van het stelsel
  uit het scherm 'Algemeen' weergegeven. Eventueel met <ESC> berekening stoppen.
- Bij het opgeven van de hulpstukken is het aantal nu automatsch gelijk aan 1
  i.p.v. 0.
- Een overzicht van de gebruikte toestellen wordt in de materiaalstaat weergegeven.
- In de koptekst van de uitvoer staat de omschrijving van het stelsel uit
  het scherm 'Algemeen' weergegeven.
- Bij het weergeven van de invoergegevens worden nu alle hulpstukken
  per leidingdeel weergegeven.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (1.02 -> 1.03)  01-08-96
------------------------------------------------------------------------
- Algemene aanpassingen t.b.v. uniformiteit van de stromingsprogramma's
- Indien er vanaf de gasmeter een aantal verloop leidingen op elkaar volgen
  en de massa-stapeling met een bepaalde gelijktijdigheid verwerkt wordt
  gaat de massa-stapeling in die situatie nu ook correct.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (1.01 -> 1.02)  13-06-96
------------------------------------------------------------------------
- De zwaarste tak wordt vet weergegeven in de resultaten en deelresultaten
- Enkele kleine aanpassingen in de uitvoer staat o.a. eenheden en
  de werkelijke drukval i.p.v. cumulatieve drukval
- Dubbele controle bij invoeren van volgende bocht is eruit waardoor er
  geen melding 'aftakking xx niet gevonden' meer komt
- Bij grote leidingstelsels met veel takken en veel stijgwinst geeft de
  berekening nu resultaten. Vorige versie gaf: 'systeemdruk niet bereikbaar'
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 (1.00 -> 1.01)  20-05-96
------------------------------------------------------------------------
- Er konden geen kleppen geselecteerd worden nu gaat dit wel via een
  keuzemenu uit ISSO 18 (leidingnet).
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gasleidingprogramma VA119 t.o.v. Formidable Gastec
------------------------------------------------------------------------
- Drukval voor de bochten wordt nu berekend met formules uit ISSO
  publikatie 17. De berekende waarde is in de meeste gevallen iets afwijkend.
- De weerstand van een klep (afsluiter) wordt nu berekend b.m.v. de
  zeta-waarde. De zeta-waarde opgeven via vrije invoer of via selectie uit
  het keuzemenu (zie ISSO publikatie 17).
- In de DEELRESULTATEN staan de berekende weerstanden en equivalente lengten
  voor de aftakking (bocht, T-stuk, verloop) en overige hulpstukken zoals
  bochten en kleppen.
- De materiaal-staat bevat informatie over o.a. benodigde T-stukken,
  bochten, verlopen enz..
- Indien er voor de leidinglengte 0 opgegeven is dat wordt deze 'fout' in de
  'RESULTATEN' aangegeven.
- Er is een verklarende tekst toegevoegt die de afkortingen in de uitvoer
  verduidelijkt.
- Een lijst met leidingdiameters waaruit het programma kan kiezen is te
  printen zonder verplichting van volledige projectinvoer.
- De reeksen met leidingdiameters die bij het programma onder de naam
  'GAVO' gevoegt zijn komen niet overeen met de diameters uit het FORMIDABLE
  programma. Op aanwijzing van GASTEC zijn de diameters aangepast aan de
  waarden uit de daarvoor geldende normen. Ook GASTEC zal het FORMIDABLE
  programma in de loop van 1996 aanpassen.
- De wandruwheden van de diameterreeksen zijn anders dan bij de FORMIDABLE
  programma waardoor de resultaten iets afwijkend t.o.v het VA119 gasleiding
  programma zijn, wandruwheid lager en dus weerstand, diameters mogelijk
  kleiner.

