------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.15 -> 4.16) Uniforme Omgeving       21-04-2008
------------------------------------------------------------------------------
- Versienummer controle via internet toegevoegd

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.14 -> 4.15) Uniforme Omgeving       25-06-2007
------------------------------------------------------------------------------
- Leiding isolatie aangepast. De maximale mediumtemperatuur is opgehoogd naar
  1000 grdC.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.12 -> 4.13) Uniforme Omgeving       16-03-2006
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.11 -> 4.12) Uniforme Omgeving       12-05-2005
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- VABI logo nieuwe stijl.
- Mollier h/x diagram: Bij koelen mag de absolute vochtigheid niet toenmen.
  Hier wordt nu op gecontroleerd.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.11t -> 4.11) Uniforme Omgeving       26-01-2004
------------------------------------------------------------------------------
- Leiding Isolatie: Programma liep vast indien er geen verschil was tussen
  maximum en minimum en het aantal stappen groter was dan 1.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.10 -> 4.11t) Uniforme Omgeving       15-12-2003
------------------------------------------------------------------------------
- Graad en gramuren: Periode (start- en einddatum) werd niet goed in de
  berekening meegenomen.
- Hygrische toets: Invoerparameter (lambda/R bij materiaalgegevens) van lucht
  (spouw) werd in de uitvoer als lambda behandeld i.p.v. de overgangsweerstand.
  Opm: In de berekening werd deze wel als overgangsweerstand meegenomen.
- Hygrische toets: De uitvoerbestanden zijn iets aangepast i.v.m. het net niet
  passen op een bladzijde.

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.04 -> 4.10) Uniforme Omgeving       08-04-2003
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.03 -> 4.04) Uniforme Omgeving       01-01-2002
------------------------------------------------------------------------------

- Graad en gramuren: Geen positieve gram uren.
- Mollierdiagram: Weergave van de enthalpielijn (op de verzadigingslijn) werd
  niet goed weergegeven, indien het bereik van het vochtgehalte werd aangepast
  (minimum > 0 g/kg).
- Leiding Isolatie: Wanneer er geen verschil tussen Maximum en de Startwaarde
  was opgegeven en de stappen groter waren dan 1, dan liep de berekening vast.
- Leiding Isolatie: De minimale en maximale grenswaarden klopten niet voor
  alle velden.
                                        | oud(fout)     | nieuw
        veld                            | min | max     | min   | max   |
        --------------------------------+-----+---------|-------+-------|
        "leiding diameter"              | -40 | 100     | 0     | 999.0 |
        "isolatie dikte"                | -40 | 100     | 0     | 999.0 |
        "isolatie lambdawaarde"         | -40 | 100     | 0.02  |   9.0 |
        "overganscoëfficient"           | -40 | 100     | 0.001 |  99.0 |

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.02 -> 4.03) Uniforme Omgeving       20-11-2001
------------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Verzamelschijfje (4.01 -> 4.02) Uniforme Omgeving       01-10-2001
------------------------------------------------------------------------------
- Verzamelschijfje onderdeel : MOLLIERDIAGRAM
  Zodra men het bereik van het vochtgehalte aangepast had
  (minimum > 0 g/kg), werd in de grafiek de enthalpielijn (op de
  verzadigingslijn) niet goed weergegeven.
  De enthalpiewaarde als tekst in de subschermen, uitvoer en in de
  statusbar was wel juist.
- Graad en gramuren toegevoegd.
- Leiding isolatie toegevoegd.
- Hygrische toets toegevoegd.

