------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.27 -> 3.28) 21-04-08
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Versienummer controle via internet toegevoegd

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.24 -> 3.27) 16-03-06
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

Alle stromingsprogramma's
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- leidingen kunnen nu makkelijk verlengd, verplaatst of gekopieerd worden
  met de rechtermuisknop.
    verlengen/verschuiven met <Shift>+[RMK]
    verplaatsen met <Ctrl>+[RMK]
    kopieren met <Shift>+<Ctrl>+[RMK]
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met respectivelijk
  <Shift> of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).
- De laatst berekende afmetingen worden op definitie nivo 'Afmeting' ook
  zichtbaar gemaakt

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.23 -> 3.24) 12-05-05
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Alle stromingsprogramma's
- bugfix: Bij het gebruik van een voorbeeld project, worden nu alle geplaatste
  hulpstukken in het voorbeeld project gewist.
- bugfix: Een via DXF ingelezen stelsel kan nu worden opgesplitst in subtakken.
  Voorheen waren de subtakken niet altijd meer zichtbaar.
- In en uitzoomen van isometrische invoer is verbeterd.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met resp. <Shift>
  of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.22 -> 3.23) 15-09-04
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.21 -> 3.22) 15-05-04
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.21t -> 3.21) 26-01-04
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.20 -> 3.21t) 15-12-03
------------------------------------------------------------------------
-

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.14 -> 3.20) 08-04-03
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (UO) (3.13 -> 3.14) 05-11-02
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle stromingsprogramma's
- Nieuw in het programma is de button hernummer. Met deze button is het
  mogelijk om de omschrijving van ingevoerde leidingen volgens een bepaalde
  manier te vullen.
- Nieuw in het programma is de button 3D-aanzicht. Met deze button kan je het
  leidingsysteem in 3d bekijken en exporteren naar DXF.
- Gewiste leidingen\kanalen worden nu automatisch hergebruikt.
- De isometrische invoer liep na veel wisselingen tussen stelsels het vast.
- diverse hulpstukken zichtbaar in grafische uitvoer.

Specifiek VA110
- Het berekenen van het spanningsverlies ging in sommige gevallen niet goed.
- Als er bij verzameling een waarde groter dan 20 wordt opgegeven, werd
  er met 1 gerekend ook in VU110.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (3.12 -> 3.13)      08-11-01
------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP
- automaten werden niet ingelezen. Dit is gecorrigeerd.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (3.11 -> 3.12)      28-09-01
------------------------------------------------------------------------
Installeren programma's
- Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
  programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
  Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Specifiek va110
- De mogelijkheid ingebouwd om het ene stelsel te kopiëren
  naar een ander stelsel binnen een project.
- Het programma is uitgebreid met subtakken.
- Het berekenen van het spanningsverlies in VA110 ging niet goed.
  Cosinus fi werd verkeerd doorgegeven naar deze functie.
  Hierdoor werd spanningsval niet juist berekend.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (3.10 -> 3.11)      30-11-00
------------------------------------------------------------------------
- bij het kiezen van kleine diameters met cijfers achter de komma,
  vond er een afronding naar boven plaats en verdween de oorspronkelijk
  keuze uit de lijst.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VU110 (3.03 -> 3.10)      06-04-00
------------------------------------------------------------------------
- Alpha van aluminium kwam uit kluwer maar was niet goed
- Tabel 53Y geldt niet voor eenaderige kabel (zie toelichting)
- Inbouwen uitzonderingen voor tabel 52B2 (zoals bij methode 15)
- Hogere harmonischen wordt nu de opgegeven stroom vermenigvuldigd met
  de reductiefactor en niet nadat de smeltpatroon reeds is gekozen
- Betere uitwerking van Tabel 52G voor de installatiemetoden
- Tekst "In kabelkoker" tussen haakjes geplaatst.
- Betere uitwerking van aantal kabels en afstand kabels in diverse tabellen

- Grenzen < of > moet eigenlijk zijn <= en >=
- Controle of afmeting = -1

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (2.12 -> 2.13)      30-06-98
------------------------------------------------------------------------
- AANPASSINGEN T.B.V. WINDOWS-VERSIE.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (2.12 -> 3.00)      10-06-98
------------------------------------------------------------------------
- WINDOWS-VERSIE.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (2.11 -> 2.12)      26-02-98
------------------------------------------------------------------------
-Keuze van beveiliging wordt nu ook bij grotere ontwerpstromen goed
 uitgevoerd (5e druk).

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (2.10 -> 2.11)      23-11-97
------------------------------------------------------------------------
-Bij berekenen van meerdere grondkabels naast elkaar wordt de correctie
 nu goed uitgevoerd.
-De aanlegvorm werd niet altijd goed bepaald: aanlegvorm E en F waren
 verwisseld.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (2.01 -> 2.10)       9- 7-97
------------------------------------------------------------------------
-Programma aangepast aan NEN 1010 5e druk.
-Niveaus verwijderd uit het geleiderscherm
-Door middel van F6 kunnen de default waarden van een scherm worden
 aangepast.
-Het toevoegen van nieuwe records gebeurt automatisch.
-Nulgeleider voor voedingskabel van de hoofdverdeler in een TN-C stelsel
 kon in sommige gevallen kleiner zijn dan voorgeschreven minimum (10 mm
 voor CU of 16 mm voor AL)

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (2.00 -> 2.01)      01- 9-96
------------------------------------------------------------------------
- inbouwen meldingscherm in de berekening

========================================================================
 Levering   van het kabelnetprogramma VA110 (2.00 UO)           14- 2-96
========================================================================

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het kabelnetprogramma VA110 (1.16 -> 2.00)
------------------------------------------------------------------------
- gegevens worden opgeslagen in de Uniforme Ommgeving
- grafische invoer van netwerk
- terminologie aangepast aan ETIM
- smeltpatronen type gI of aM
- automaten kunnen worden geselecteerd
- spanningsverlies wordt berekend bij berekende kabeltemperatuur
- maximum lengte bij kortsluiting wordt bepaald
- nulgeleider doorsnede wordt bepaald

