----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.22 -> 1.23)       01-05-2008
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Versienummer controle via internet toegevoegd
- Mogelijkheid de grafische weergave van het gebouw weg te schrijven naar een
  dxf bestand. Dit gaat vanuit het Gebouwinvoer-scherm, niveau gebouw,
  knop 'Dxf'.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.21 -> 1.22)       01-06-2007
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- De omschrijvingen van de vertrekdefinities kunnen worden gekopieerd naar de
  omschrijvingen van de ruimten. Dit gaat onder niveau 'Vertrek' van het
  scherm gebouwinvoer via de button 'Kopieer omschrijving'

Programma specifiek
- Ventilatie-eisen Bouwbesluit voor Gezondheidszorgfunctie, bezettingsgraad-
  klasse B4 aangepast

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.20 -> 1.21)       01-07-2006
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Het automatisch bepalen van de ruimte-hoogte bij hellende wanden is eruit
  gehaald. Controle door de gebruiker is nog wel mogelijk
- Onder niveau 'Ruimte' in het gebouwinvoerscherm kan via icoon 'Standaard
  hoogte ruimte' de standaard hoogte van de te samenstellen ruimten worden
  opgegeven en deze kan tevens voor de gehele bouwlaag worden gewijzigd
- Via icoon 'Automatisch bepalen van ruimten uit gesloten ruimten' kunnen de
  ruimten automatisch worden samengesteld
- In het scherm ruimte-eigenschappen kan via buttons 'Vorige' en 'Volgende'
  worden gebladerd door de ruimte-index
- De ruimte-index wordt gesorteerd op ruimtenummer en bouwlaag. Doordat voor-
  loopspaties werden weggehaald bij het ruimte-nummer ging de sortering soms
  niet goed. Dit is aangepast
- Het scherm ruimte-eigenschappen verdween bij bepaalde Windows-versies soms
  van het scherm. Dit is opgelost
- Bij het kopieeren van bouwlagen kwam soms de melding 'Veld niet gevonden'
  naar voren. Dit is opgelost
- Bij hellende wanden kon de starthoogte hoger worden opgegeven dan de hoogte
  van de ruimte. Dit is aangepast
- Het plaatsen van deelwanden in vloeren en plafonds is verbeterd
- Bij deelwanden wordt de functietoets F5 voor het verwijderen van wanden ge-
  combineerd met het ontkoppelen van deelwanden
- Bij inlezen van projecten aangemaakt met een vorige versie worden nu de om-
  schrijvingen opgegeven bij de vertrekdefinities in de ruimte-index opgenomen

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.12 -> 1.20)       16-03-2006
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Een vernieuwde invoer van de gebouwgeometrie
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.11 -> 1.12)       12-05-2005
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Programma specifiek
- De berekening van oppervlakten van vloeren is verbeterd voor ruimten met
  grillige vormen. Hierdoor kan er een klein verschil in oppervlakten ontstaan.
- Roosters te plaatsen via het definitiescherm
- Als men bij een nieuw project eerst de gebouw gegevens invoerde en
  vervolgens de isometrie opstartte, maakte het programma een nieuw gebouw
  aan waardoor de geplaatste geometrieën niet in het eerste gebouw terecht
  kwam. Dit is nu opgelost.
- Dakkapellen toegevoegd.
- Bij het toevoegen of verwijderen van bouwlagen worden de eigen keuzes en
  vrije deelwanden nu wel mee verplaatst.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.11t -> 1.11)      26-01-2004
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.10 -> 1.11t)      15-12-2003
----------------------------------------------------------------------------

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project
- toewijzen en ontkoppelen van definities kan nu via een definitieschermpje

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.02 -> 1.10)       08-04-2003
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

Alle gebouwprogramma's
- De geometrie van ruimten zijn losgekoppeld van de vertrekgegevens. Deze geo-
  metrie is onder een apart niveau in het isometrisch scherm te plaatsen
- In de isometrie niveau 'gebouw' is button geometrie toegevoegd. Hiermee
  kan men de geometrie van het gebouw bepalen of weghalen.
- In de isometrie op niveau 'zone' en 'vertrek' komt achter de button 'ont-
  koppelen' de omschrijving van de actieve zone- of vertrekdefinitie te staan.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.01 -> 1.02)       05-11-2002
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle gebouwprogramma's
- Op het wanden-, vloeren- en plafondnivo in de gebouwinvoer, is een controle
  voor het plaatsen van wanden gekomen.

Specifiek VA126
- Wegschrijven van rekenresultaten t.b.v. VA101 en VA114

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in Luchtuitwisseling in gebouwen (1.00 -> 1.01)       08-11-2001
----------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP
- aanpassen weergave noordpijl
- updaten van vertrekken en wanden na het veranderen van het niveau

----------------------------------------------------------------------------
Opzetten Luchtuitwisseling in gebouwen (1.00) Uniforme Omgeving   01-10-2001
----------------------------------------------------------------------------
