--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.32) 31-03-2016
--------------------------------------------------------------------------
programma specifiek
- ATG methode aangepast conform de norm 2014, zowel in de berekening als
  in de uitvoervisualisatie
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.31) 27-02-2014
--------------------------------------------------------------------------
programma specifiek
- Foutje opgelosd in scherm vertrek definitie
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.30) 09-10-2013
--------------------------------------------------------------------------
programma specifiek
- Foutje opgelosd m.b.t. de vakantiedagen
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.29) 01-05-2009
--------------------------------------------------------------------------
Mbt bron in constructie:
  - Continue doorstroming is alleen mogelijk als er zowel verwarmen als
    koelen is opgegeven (er is dan geen setpoint ingevuld).
    Indien er alleen verwarmen of koelen is opgegeven volgt er een melding dat
    het setpoint opgegeven dient te worden.
    Een aantal iteratie problemen bij BKA zijn opgelost

ATG
    Het regelen op ATG setpoint is toegevoegd. Zie ook meegeleverde PDF's.
    De optie tot regelen op ATG is opgenomen in het centrale installatie-
    scherm onder regelen op comfort en luchttemperatuur.

Vakantiedagen.
    In de uitvoer wordt aangegeven indien er met vakantiedagen wordt gerekend.
    Dit wordt zowel in het algemene gedeelte als bij de daguitvoer gemeld.

Beschaduwing
    Een tweetal bugs mbt beschaduwing zijn opgelost. Indien er met vertrekken
    'Overslaan' werd gewerkt stond het beschaduwde vertrek niet altijd op de goede
    positie. Beschaduwing door complexe vormen is verbeterd.

Check van opwekkertemperaturen.
    Criteria voor het checken op reeele temperaturen voor de opwekkers zijn
    ruimer gesteld. Voor de koudeopwekker is een maximale retourtemperatuur
    van 10 graden hoger dan aanvoertemperatuur mogelijk (bodemopslag).
    Voor warmteopwekkers is nu 50-30-20 mogelijk (LTV); het criterium is nu
    (Taanvoer - TRetour) kleiner dan 75% van (Taanvoer-Tomgeving)

Dakkapel
    Bij Dakkapel werd het glasvlak over de hele voorkant van de dakkapel genomen.
    Dit is nu verbeterd.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.28) 01-01-2009
--------------------------------------------------------------------------
Mbt bron in constructie:
  - LVK-Bron in constructie is gesplitst in twee opties
     - LVK-Bron in constructie-plafond
     - LVK-Bron in constructie-vloer
  - LVK-Bron in constructie met zowel verwarmen als koelen is alleen mogelijk
    als stooklijn van warmwaternet gelijk is aan die van koudwaternet
    Bv: 30 C bij temperaturen onder 10 C buiten en 16 C bij temperaturen
    boven 10 C buiten. Elke vorm van stooklijn is mogelijk
  - In de uitvoer van de constructie is nu aangegeven na welke laag de bron
    zich bevindt.
  - meldingen mbt ingevoerde gegevens zijn verduidelijkt.


Mbt gegevens van Opwekkers, centrale batterijen, LVK's, setpoints van LVK's,
setpoints VAV's, WTW-units ed.:
  - checks zijn ingebouwd zodat reele gegevens ingevoerd worden
  - meldingen geven aan hoe de invoer aan te passen
  - programma stopt bij onjuiste invoer

Mbt beschaduwing
  - In uitvoer van algemene gegevens komt bij beschaduwing de melding:
        LET OP - alleen beschaduwing voor zonnestraling op ramen is meegenomen,
                 niet op overige bouwdelen
  - In sommige situaties veroorzaakte een lager gelegen dak beschaduwing op ramen
    van een hoger gelegen ruimte. Deze fout is opgespoord en is hersteld
    Opmerking: Het schakelen van de zonwering en het schakelen van de verlichting
               kan in genoemde situaties zijn gewijzigd.

Mbt Uitvoervisualisatie
  - het scherm 'Statistiek Temperatuur' is uitgebreid
  - het scherm 'Statistiek Energie' is uitgebreid
  - de overige schermen zijn eenduidigere gemaakt; terminologie is op elkaar
    afgestemd
  - naam van het toegepaste klimaatbestand komt nu boven de diverse schermen
  - bij een samengesteld jaar (zoals de nieuwe NEN 5060-jaren) komen de maanden
    bij 'Daguitvoer grafieken' in de juiste volgorde op het scherm
  - opstarttijd van visualisatieprogramma is aanmerkelijk korter geworden


Diversen:
  - raam in plat dak opende niet. Fout is hersteld.
  - meldingen mbt te openen ramen komen nu ook in gele meldingsscherm
  - check op het ongemerkt over elkaar plaatsen van deelvlakken is toegevoegd.
  - Check van de opgegeven functies van de LVK apparaten. Deze moeten voor
    alle berekende ruimten gelijk zijn opgegeven (verwarmen en/of koelen)
  - Enkel glas mag niet meer als glasnetwerk worden opgegeven, het program-
    ma geeft een foutmelding indien dit zo is opgegeven
  - Voor de hoofdwand van de beganegrond vloer mag niet worden gekozen voor
    'T Tekening aanhouden'
  - Temperaturen van kruipruimten werden soms niet goed weggeschreven. Dit is
    aangepast
  - Bij de warmte- en koudeopwekker worden de opgegeven temperaturen gecon-
    troleerd binnen bepaalde grenzen
  - Het plaatsen van meer dan 2 soorten LVK's is niet toegestaan; het progra-
    ma geeft hierop een foutmelding
  - Uitstekende geveldelen werden soms niet correct weggeschreven; dit is
    aangepast
  - Bij ruimten welke voor de berekening op overslaan staan, kunnen nu de
    juiste LVK apparaten worden geselecteerd
  - Er wordt een melding gegeven wanneer niet alle stooklijnen zijn opgegeven

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.27) 14-08-2008
--------------------------------------------------------------------------
- Check batterijen (verwarm-, koel-, ontvochtiger-) toegevoegd op
  Consistentie mbt temperaturen en RV's. Programma geeft melding
  bij inconsistentie en stopt
- Check toegevoegd: binnenraam - enkele glas - niet opgeven als
  netwerk. Indien het raam wel opgegeven wordt als enkel glas via een netwerk
  stopt het programma.
- Bij bron in constructie met zowel verwarmen als koelen wordt  gechecked
  of het waternet voor verwarmen en waternet voor koelen dezelfde stooklijn
  hebben. Zo niet dan stopt programma.
- bij "Bron in constructie" dient opgegeven vermogen (in W/m2)
  voor alle vertrekken (indien bron in constructie aanwezig)
  gelijk te zijn.
  Indien hier niet aan voldaan wordt dan komt er melding
  en stopt het programma.
- setpoint van een apparaat voor koeling moet gelijk/hoger
  dan het setpoint voor verwarming, zo niet dan stopt het programma.
- In versie 2.26 kon het voorkomen dat een radiator ook koelvermogen had.
  Dit is opgelost.
- Bij vertrekken met zeer kleine wanden kon er een fout optreden bij het
  toewijzen van de bron in constructie. Dit is opgelost.


--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.26) 01-06-2008
--------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Versienummer controle via internet toegevoegd
- Mogelijkheid de grafische weergave van het gebouw weg te schrijven naar een
  dxf bestand. Dit gaat vanuit het Gebouwinvoer-scherm, niveau gebouw,
  knop 'Dxf'.

Programma specifiek
- Bron in constructie(BetonKernAktivering,VloerPlafond/verwarming-koeling)
  - Invoer van gegevens nu in W/m2.
  - Wanneer de unit zowel kan verwarmen als koelen is opgave van
    of koelvermogen of verwarmvermogen voldoende.
  - Interne warmteoverdrachtcoefficient, die overgang water naar
    injectievlak beschrijft, volgt uit ingevoerde vermogensspecifikaties.
    De maximale waarde voor de overdrachtscoefficient is begrensd op
    50 W/(m2.K).
  - Bron in meerdere vlakken is nu mogelijk, deze vlakken dienen dezelfde
    constructie te hebben. Wanneer dit net het geval is zal de berekening
    stoppen en een melding geven.
  - Als er geen setpoints worden opgegeven wordt de unit continu met het
    maximale debiet doorstroomd.
- Incidenteel optredende problemen met de regeling van de VAV zijn
  opgelost.
- Model is uitgebreid met zonabsorptie in binnenramen; ook de weer naar
  buitengaande zonnestraling wordt nu deels geabsorbeerd in het glas.
- Het warmteuitwisselend vermogen van de verwarm-, koel- en
  ontvochtigbatterijen is nu afhankelijk van het luchtdebiet en van het
  waterdebiet.
- De adiabatische bevochtiger heeft nu alleen de functie bevochtiging
  tot RVmin; de koelfunctie is voorlopig uitgeschakeld.
  Hiertoe verschijnt er melding in gele scherm.
  Stoombevochtiging is nog niet mogelijk.
- Het maximaal aantal oriëntaties is verhoogd van 36 naar 400. Dit
  voorkomt problemen bij via CAD ingelezen ronde gebouwvormen.
  De rekentijd neemt echter drastisch toe. Boven de 50 orientaties
  verschijnt er daarom een waarschuwing.
- Bij bepaling van zicht- en schaduwfactoren wordt gebruik gemaakt van
  een versnelde methode. Bij extreme vormen kan dit te grote afwijkingen
  geven. Berekening gaat dan automatisch opnieuw, volgens de
  niet-versnelde methode.
- De uitvoertabellen zijn verbeterd:
  - De lokale afgifte is nu gesplitst in afgifte door unit1
    en afgifte door unit2
  - De centrale afgifte van de koel- en koel-ontvochtigbatterij is nu
    gesplitst in totale afgifte en latente afgifte.
  - In het figuurtje met overzicht ventilatiestromen zijn nu 3
    buurvertrekken te zien in plaats van vertrek 1,2 en 3. De namen van
    betreffende vertrekken zijn toegevoegd.
- Vernieuwde uitvoervisualisatie start automatisch op.
- teksten in de diverse uitvoertabellen verbeterd.
  (zowel Nederlands als Engels).

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.25) 01-08-2007
--------------------------------------------------------------------------
- kleine aanpassingen i.v.m. verschillende hoogten van vertrekken op
  een bouwlaag
- gebruik nieuwe wibu usb-sleutel
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.24) 15-02-2007
--------------------------------------------------------------------------
- spouw werd niet meer als spouw gezien
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.23) 07-02-2007
--------------------------------------------------------------------------
- berekenen dakkapellen anders, ivm foutmeldingen. Wordt nu beschouwd
  als raam met beschaduwing eigen geveledelen (moet wel aanstaan)
- meldingen dat koppelingen van wanden niet goed zijn
- teveel wanddelen bij sheddaken opgelost.
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.22) 12-07-2006
--------------------------------------------------------------------------
- bepaling afmetingen in percentage ging niet altijd goed
- waarschuwing van niet door te rekenen vertrekken worden onderdrukt
- melding stooklijn bepaling aangepast
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.21) 27-06-2006
--------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Het automatisch bepalen van de ruimte-hoogte bij hellende wanden is eruit
  gehaald. Controle door de gebruiker is nog wel mogelijk
- Onder niveau 'Ruimte' in het gebouwinvoerscherm kan via icoon 'Standaard
  hoogte ruimte' de standaard hoogte van de te samenstellen ruimten worden
  opgegeven en deze kan tevens voor de gehele bouwlaag worden gewijzigd
- Via icoon 'Automatisch bepalen van ruimten uit gesloten ruimten' kunnen de
  ruimten automatisch worden samengesteld
- In het scherm ruimte-eigenschappen kan via buttons 'Vorige' en 'Volgende'
  worden gebladerd door de ruimte-index
- De ruimte-index wordt gesorteerd op ruimtenummer en bouwlaag. Doordat voor-
  loopspaties werden weggehaald bij het ruimte-nummer ging de sortering soms
  niet goed. Dit is aangepast
- Het scherm ruimte-eigenschappen verdween bij bepaalde Windows-versies soms
  van het scherm. Dit is opgelost
- Bij het kopieeren van bouwlagen kwam soms de melding 'Veld niet gevonden'
  naar voren. Dit is opgelost
- Bij hellende wanden kon de starthoogte hoger worden opgegeven dan de hoogte
  van de ruimte. Dit is aangepast
- Het plaatsen van deelwanden in vloeren en plafonds is verbeterd
- Bij deelwanden wordt de functietoets F5 voor het verwijderen van wanden ge-
  combineerd met het ontkoppelen van deelwanden
- Bij inlezen van projecten aangemaakt met een vorige versie worden nu de om-
  schrijvingen opgegeven bij de vertrekdefinities in de ruimte-index opgenomen

Programma specifiek
- Comfortkubus kon bij schuine vlakken buiten het vertrek vallen.
  Dit is aangepast.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.20) 16-03-2006
--------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

Model uitbreidingen / verbeteringen:

- Beschaduwing: omliggende bebouwing wordt nu ook als belemmering gemodelleerd;
  hierdoor gebeurt deze berekening geintegreerd met de berekening van beschaduwing
  tgv uitstekende geveldelen en niet meer separaat. Bovendien wordt zowel
  beschaduwing van directe straling als van diffuse straling beschouwd.

- Berekening zichtfactoren / beschaduwingsfactoren is versneld.

- Bepaling van het aantal verschillende orientaties is aangepast:
  criterium is minder scherp gesteld zodat ook bij CAD-invoer het aantal
  orientaties beperkt blijft.

- Bij zondoorstraling is het nu mogelijk dat een zonnestraal een vertrek door
  een binnenraam verlaat en via een ander binnenraam weer binnenkomt.
  Dit kan gebeuren bij L vormige vertrekken.

- Klimaatramen: Bepaling van het type is aangepast. Meerdere klimaatramen in
  een vertrek in nu mogelijk, echter allemaal van hetzelfde type.

- Toegevoegd indeling dikke constructielagen in meerdere knooppunten.
  Ontwikkeld function FNREK. Ook kort advies aan programmagebruiker (help):
  - buitenste 2 lagen niet dikker dan 0,20 m; indien groter dan opsplitsen.
  - Dit kan tot verschillen in uitkomsten leiden als de lagen in het project
    te dik gekozen zijn.

- Het is nu mogelijk om met een dubbele luchtspouw (eventueel direct naast elkaar gelegen)
  in een constructie te werken.

Uitvoer:

Toegevoegd zijn:

- Grondreflectie RHOG
- Voor alle situaties informatie over de:
        opwekkers,
        distributienetten,
        op welke temperatuur (lucht of comfort) geregeld wordt,
        het vertrek waarop nachtelijke VW/KL regelt.

- Alleen informatie over de aanwezige installatie-onderdelen.
- Bij de uitvoer van de invoer van een lokale apparaat wordt
  nu slechts 1 vermogen uitgevoerd;
  alleen in het geval van een inductie-unit worden 2 vermogens gegeven
  (met / zonder geforceerde luchtstroom).

- mbt Interne WarmteProduktie is de informatie over latent deel, voelbaar
  deel en convectief deel verbeterd. Ook mbt de binnenkomende zonnestraling.

- uitvoer van zomertijd + gehanteerde periode

- "Itype = 1 tegenstroom-/kruisstroom w.w." in de uitvoer van de invoer
  vervangen door de meer algemene term "warmtewisselaar".
  Reden: voor alle typen wordt in de UO voorlopig alleen Itype=1 genomen.

- Fout in frequentieverdeling van Tamb rond 0 grdC opgelost.


- Bij berekeningen meerdere jaren werden aantal uren uit
  frequentieverdeling TVN en TAMB niet jaarlijks op 0 gezet. Is aangepast.

- Nachtelijke verwarming/koeling met regeling op comfort:
  op TCOMFE ipv op TCOMF.

- Binnenkomende zon = ZTA*G minus zon door ramen weer naar buiten

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.19) 07-07-2005
--------------------------------------------------------------------------

- Beschaduwing omliggende vetrekken eigen gebouw kon bij meerdere bouwlagen
  verschoven zijn. Dit is in de 2.19 versie aangepast.
- Bij een ringberekening werd in sommige gevallen de beschaduwing door
  geveldelen van de door te rekenen vertrekken (anders dan het geselecteerde
  project) buiten beschouwing gelaten.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.18) 28-05-2005
--------------------------------------------------------------------------
- Beschaduwing verzonken ligging aangepast, bleek in 2.16 en 2.17 niet goed
  te gaan.
- Beschaduwing door eigen gebouwdelen andere vertrekken verbeterd
- Interne zonverdeling is verbeterd.
- In de dagoverzichten staat nu de hoeveelheid zon die binnen blijft, tm versie
  2.16 stond hier de zon die binnenkomt (het verschil is de hoeveelheid zon die
  weer door een raam verdwijnt).
- Interne warmteproductie opgegeven via personen is verbeterd (de Cconv werd
  te laag genomen(percentage op basis van totaal(voelbaar+latent), ipv alleen
  het voelbare deel)
- Als er in versie 2.18 plenum afzuiging wordt opgegeven zonder plenum, volgt
  hier een melding van en wordt de warmteproductie aangepast op het nivo zonder
  plenum afzuiging. In versie 2.16 gebeurde dit niet, hierdoor kan de interne
  warmteproductie in 2.18 hoger zijn.
- Klimaatramen kunnen weer ingevoerd en doorgerekend worden
- Warmtebalans probleem bij binnen zonwering met ventilatiekoppeling van de
  spouw naar het vertrek opgelost.
- Karakterisering BKA verbeterd, gaat nu ook goed bij lage vermogens
  (koelplafonds)
- Vermogens voor verwarmen en koelen bij bron in constructie zijn niet meer
  aan elkaar gekoppeld (er wordt wel een melding gegegeven indien de berekende
  debieten voor koelen en verwarmen niet hetzelfde zijn.
- Er kunnen nu maximaal 30 vertrekken in 1 keer doorgerekend worden
  (met dezelfde installatie). Indien het hele gebouw uit minder dan 30
  vertrekken bestaat wordt dit in een keer doorgerekend (via ringberekening)
  In de overige gevallen wordt er teruggevallen op een gewone ringberekening.
- Limiet staat nu op 100 vlakken per vertrek.
- Er kan gerekend worden met een zelf op te geven rendement bij WTW
- Ventilatie lucht uitwisseling via niveau lucht is verbeterd.
- Melding punt in vlak kan niet meer voorkomen.
- De berekening van oppervlakten van vloeren is verbeterd voor ruimten met
  grillige vormen. Hierdoor kan er een klein verschil in oppervlakten ontstaan.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.17b) 22-12-2004
--------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Programma specifiek
- Als men bij een nieuw project eerst de gebouw gegevens invoerde en
  vervolgens de isometrie opstartte, maakte het programma een nieuw gebouw
  aan waardoor de geplaatste geometrieën niet in het eerste gebouw terecht
  kwam. Dit is nu opgelost.
- Dakkapellen toegevoegd.
- Bij het toevoegen of verwijderen van bouwlagen worden de eigen keuzes en
  vrije deelwanden nu wel mee verplaatst.

- driehoekige vormen van vertrekken ook mogelijk
- voorbereid op koppeling met va111 voor uniforme omgeving
- berekening van meerdere (3) netten met afzonderlijk stooklijnen mogelijk
- melding onbalans in centrale luchttoevoer verminderd.
- beschaduwing omliggende gebouwen verbeterd.
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.16) 05-06-2004
--------------------------------------------------------------------------
- verminderen van meldingen over verkeerd geplaatste ramen
--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.15) 05-03-2004
--------------------------------------------------------------------------
- Als er geen lokale unit was werd er toch een doorgerekend met een vermogen
  van 0 Watt. Nu wordt er geen unit meegenomen.
- Door afwijkingen in de hoekpunten van enkele milimeters kon het voorkomen
  dat de berekening niet goed ging. Dit kwam doordat de helling van de
  vloer geen 180 graden meer was. Het programma kon dan geen vloer meer
  vinden en berekende de warmteuitstrling per m2 vloer verkeerd.
- Extra melding in berekening ingebouwd wanneer er geen VLOER is in vertrek.
- Lengte filenamen is verhoogd van 55 characters naar 250 characters.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.14) 26-01-2004
--------------------------------------------------------------------------
- beschaduwing gebouwen en eigen gebouwdelen verbeterd
- invoer polygone vormen van glas in dak via percentage

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.14t) 15-12-2003
--------------------------------------------------------------------------
- vakantie en feestdagen stond de installatie altijd uit. Het programma
  keek niet naar de invoer. Dit is nu aangepast.
- Melding dat deelvlakken net niet in een hoofdwand ligt is grotendeels
  opgelost. Wanneer deelvlakken echt erbuiten vallen volgt nog steeds een
  melding.
- Bij percentage glas in horizontale vlakken wordt nu de contouren van
  de hoofdwand meegenomen. Hierdoor kunnen ook andere vormen van vertrekken
  worden meegenomen. Let wel op dat met sommige vormen van vertrekken
  8-vormige contouren kunnen ontstaan. Het programma controleert hier niet
  op.
- De locatie van de comfortkubus is aangepast zodat deze in de vertrekken
  met andere vormen ook bijna altijd in het vertrek ligt. Zou dit niet het
  geval zijn dan rekent het programma niet.
- De hoogte van de comfortkubus wordt nu op 0.8 m boven de vloer gesitueerd.

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project
- toewijzen en ontkoppelen van definities kan nu via een definitieschermpje

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.13) 24-10-2003
--------------------------------------------------------------------------
- extra controle op de doorberekening van glassystemen. Indien nodig wordt
  het netwerk opnieuw uitgerekend
- ventilatiestromen via luchtuitwisseling tussen vertrekken werd in
  sommige gevallen niet juist bepaald.
- bepaling inwendige maten, indien nodig, verbeterd
- projectnaam in uitvoer aangepast.
- indien geen temperaturen werden opgegeven werd s nachts soms tot
  99 graden verwarmd.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.12) 11-07-2003
--------------------------------------------------------------------------
- schakelende zonwering betekende altijd zonwering neer. In deze versie is
  dit, overeenkomstig de dos-versie, altijd zonewering op.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.11) 07-07-2003
--------------------------------------------------------------------------

Berekening
- Bron in constructie:
	- zoeken van laag waar de bron in de constructie zit is verbeterd
	- beperking maximale vermogen is verbeterd
- verdeling van lvk's bij meerdere vertrekken ging niet altijd goed, dit
  is opgelost.
- snelheidsverbetering door tijdelijk wegschrijven van deelresultaten
  (dit kan tijdelijke files van +/- 30 MB produceren)
- aanpassing uitvoer
	- Diverse verduidelijkingen
	- vertreknaam doorgeven naar berekening
- Luchtstromen t.g.v. mechanische onbalans zijn verbeterd
- meldingen vanuit berekening verbeterd
- aanpassing van het rekenmodel.
	- zonverdeling via raytracing methode
	- beschaduwing door geveldelen via raytracing methode
	- zon door binnenraam wordt ook meegenomen. Het percentage
	  doorstraling van opvalende zon staat hierbij voorlopig vast op 90%
          Er vindt geen absorbtie plaats in het binnenraam.
- aanpassen beschaduwing door omliggende gebouwen zodat andere gebouwen ook
  tegen de gevel van het eigen gebouw gezet kunnen worden
- Te openen ramen in combinatie met ventilatiestromen door gevelopeningen
  kan weer worden opgegeven.
- Schakeling zonwering is verbeterd.
- Bepaling plenumafzuiging is verbeterd.
- Verhouding voelbaar latent wordt door rekenprogramma zelf bepaald aan
  de hand van de binnentemperatuur, metabolisme en clo waarde, afhankelijk
  van het nivo waarmee de warmteproductie door personen is opgegeven.

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.10) 08-04-2003
--------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

Alle gebouwprogramma's
- De geometrie van ruimten zijn losgekoppeld van de vertrekgegevens. Deze geo-
  metrie is onder een apart niveau in het isometrisch scherm te plaatsen
- In de isometrie niveau 'gebouw' is button geometrie toegevoegd. Hiermee
  kan men de geometrie van het gebouw bepalen of weghalen.
- In de isometrie op niveau 'zone' en 'vertrek' komt achter de button 'ont-
  koppelen' de omschrijving van de actieve zone- of vertrekdefinitie te staan.

Invoer
- Invoeren van de raamgegevens ging niet altijd goed.
- Invoerveld te openen ramen was niet zichtbaar
- temp. lucht verwamingsbatterij kon niet onder de nul worden ingevoerd

Berekening
- Inbouwen van diverse meldingen bij foutieve invoer
- Diverse aanpassingen voor de LVK's
- Aanpassingen voor de uitvoer

--------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het gebouwsimulatie programma VA114 (UO) (2.00) 05-11-2002
--------------------------------------------------------------------------
VA114 is nu opgenomen in de Uniforme Omgeving.
Belangrijkste uitbreidingen van de rekenfunctionaliteit zijn:
- Gedetailleerde stralings uitwisseling voor willekeurige vormen
- Gedetailleerde zonverdeling, beschaduwing door eigen geveldelen
- Voorbereiding voor Opwekkers (met een rendementcurve)
- Stooklijn optimalisatie (volgend jaar leverbaar als VA124)
- Uitbreiding afgifteprincipes
    Bronnen in constructie voor bv. betonkernactivering, koel / klimaatplafonds
- Koelbatterijen, verwarmingsbatterijen met beperkte capaciteit.
- Regeling op vocht (met name ontvochtiging)
- Adiabatische koeling
- Warmteterugwinning
- Doorrekenen van een vertrek inclusief alle omliggende vertrekken.
- Voor lokale afgifte-apparaten dient nu aanvoer, retour en vermogen bij
  omgevingscondities opgegeven te worden, het programma bepaald hierbij
  het uitwisselend oppervlak en effectiviteit.
- Mogelijkheid voor grafische weergave daguitvoer.

Specifiek VA126
- VA114 kan de rekenresultaten van VA126 gebruiken wat betreft de
  luchtuiwisseling tuseen de ruimten

De DOS versie blijft leverbaar echter zonder bovengenoemde uitbreidingen.
