------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Koellastprogramma (5.34 -> 5.35) Uniforme Omgeving      09-10-2013
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- mogelijkheid om ook met de laatste klimaatnorm te rekenen
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Koellastprogramma (5.33 -> 5.34) Uniforme Omgeving      14-10-2011
------------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Tijdens de berekening werd de orientatie van smalle ramen, vooral bij 
  oriëntaties als 90 graden, soms verkeerd afgerond. Dit is verbeterd.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Koellastprogramma (5.32 -> 5.33) Uniforme Omgeving      01-06-2008
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Versienummer controle via internet toegevoegd
- Mogelijkheid de grafische weergave van het gebouw weg te schrijven naar een
  dxf bestand. Dit gaat vanuit het Gebouwinvoer-scherm, niveau gebouw,
  knop 'Dxf'.

Programma specifiek
- Melding 'Ruimte zonder koeling, wordt in berekening overgeslagen' is uit
  het programma gehaald
- Meldingen toegevoegd aan berekening wanneer wandconstructies niet goed zijn
  opgegeven

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Koellastprogramma (5.31 -> 5.32) Uniforme Omgeving      01-05-2007
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- De omschrijvingen van de vertrekdefinities kunnen worden gekopieerd naar de
  omschrijvingen van de ruimten. Dit gaat onder niveau 'Vertrek' van het
  scherm gebouwinvoer via de button 'Kopieer omschrijving'

Programma specifiek
- Geen melding meer bij niet gekoelde ruimte welke voor de berekening op
  overslaan staat
- Melding over berekening latente warmteafgifte volgens tabel 1 NEN5067
  aangepast

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Koellastprogramma (5.30 -> 5.31) Uniforme Omgeving      01-07-2006
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Het automatisch bepalen van de ruimte-hoogte bij hellende wanden is eruit
  gehaald. Controle door de gebruiker is nog wel mogelijk
- Onder niveau 'Ruimte' in het gebouwinvoerscherm kan via icoon 'Standaard
  hoogte ruimte' de standaard hoogte van de te samenstellen ruimten worden
  opgegeven en deze kan tevens voor de gehele bouwlaag worden gewijzigd
- Via icoon 'Automatisch bepalen van ruimten uit gesloten ruimten' kunnen de
  ruimten automatisch worden samengesteld
- In het scherm ruimte-eigenschappen kan via buttons 'Vorige' en 'Volgende'
  worden gebladerd door de ruimte-index
- De ruimte-index wordt gesorteerd op ruimtenummer en bouwlaag. Doordat voor-
  loopspaties werden weggehaald bij het ruimte-nummer ging de sortering soms
  niet goed. Dit is aangepast
- Het scherm ruimte-eigenschappen verdween bij bepaalde Windows-versies soms
  van het scherm. Dit is opgelost
- Bij het kopieeren van bouwlagen kwam soms de melding 'Veld niet gevonden'
  naar voren. Dit is opgelost
- Bij hellende wanden kon de starthoogte hoger worden opgegeven dan de hoogte
  van de ruimte. Dit is aangepast
- Het plaatsen van deelwanden in vloeren en plafonds is verbeterd
- Bij deelwanden wordt de functietoets F5 voor het verwijderen van wanden ge-
  combineerd met het ontkoppelen van deelwanden
- Bij inlezen van projecten aangemaakt met een vorige versie worden nu de om-
  schrijvingen opgegeven bij de vertrekdefinities in de ruimte-index opgenomen

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Koellastprogramma (5.22 -> 5.30) Uniforme Omgeving      16-03-2006
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Een vernieuwde invoer van de gebouwgeometrie
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen Koellastprogramma (5.21 -> 5.22) Uniforme Omgeving      01-06-2005
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Als men bij een nieuw project eerst de gebouw gegevens invoerde en
  vervolgens de isometrie opstartte, maakte het programma een nieuw gebouw
  aan waardoor de geplaatste geometrieën niet in het eerste gebouw terecht
  kwam. Dit is nu opgelost.
- Dakkapellen toegevoegd.
- Bij het toevoegen of verwijderen van bouwlagen worden de eigen keuzes en
  vrije deelwanden nu wel mee verplaatst.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.
- Bij uitstekende geveldelen is de optie raam naar binnen gelegen weggehaald;
  deze werd bij de berekening niet gebruikt.

Programma specifiek
- De berekening van oppervlakten van vloeren is verbeterd voor ruimten met
  grillige vormen. Hierdoor kan er een klein verschil in oppervlakten ontstaan.
- IWP groepen en roosters te plaatsen via definitiescherm
- IWP criteria uitgebreid met vertrekdefinitie
- De berekening voor het bepalen van beschaduwing van eigen gebouwdelen is uit-
  gezet.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.21t -> 5.21)          26-01-2004
------------------------------------------------------------------------------
- Berekening van zoninstraling door glas is verbeterd, met name de eventuele in-
  vloed van beschaduwing. Dit kan van invloed zijn op de rekenresultaten per
  vertrek
- Bij het rekenen met uitstekende geveldelen was het uitstekend links verwis-
  seld met rechts. Dit is in de berekening aangepast
- Voor de convectiefactor armaturen opgegeven op niveau 1 wordt nu standaard
  0.5 aangehouden i.p.v. 0.8 in de vorige versies
- In de uitvoer worden alleen de wand- en raamconstructies afgedrukt welke in
  de berekening zijn gebruikt

----------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.20 -> 5.21t)   15-12-2003
----------------------------------------------------------------------
- In de uitvoer worden alleen de wand- en raamconstructies afgedrukt welke in
  de berekening zijn gebruikt

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project
- toewijzen en ontkoppelen van definities kan nu via een definitieschermpje


----------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.14 -> 5.20)   08-04-2003
----------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

Alle gebouwprogramma's
- De geometrie van ruimten zijn losgekoppeld van de vertrekgegevens. Deze geo-
  metrie is onder een apart niveau in het isometrisch scherm te plaatsen
- In de isometrie niveau 'gebouw' is button geometrie toegevoegd. Hiermee
  kan men de geometrie van het gebouw bepalen of weghalen.
- In de isometrie op niveau 'zone' en 'vertrek' komt achter de button 'ont-
  koppelen' de omschrijving van de actieve zone- of vertrekdefinitie te staan.

----------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.13 -> 5.14)   05-11-2002
----------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle gebouwprogramma's
- Op het wanden-, vloeren- en plafondnivo in de gebouwinvoer, is een controle
  voor het plaatsen van wanden gekomen.

Specifiek VA102
- Totaal uitvoer ook per zone af te drukken

----------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.12 -> 5.13)   08-11-2001
----------------------------------------------------------------------
933  Aanpassingen voor windows XP
-    aanpassen weergave noordpijl
-    updaten van vertrekken en wanden na het veranderen van het niveau

----------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.11 -> 5.12)   28-09-2001
----------------------------------------------------------------------
Installeren programma's
451  Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
     programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
     Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Inlezen projecten via dxf
554  Het is nu mogelijk om een ellips in te lezen via DXF file

577  Als bij DXF een gebouw met verschillende bouwlaaghoogten werd
     ingelezen, dan moesten de geometrieen van de afwijkende bouwlaag
     met de hand opnieuw worden aangemaakt en geselecteerd. Als je
     hoogte in de geometrie zou aanpassen dan veranderde die voor alle
     bouwlagen. De hoogte kan nu per bouwlaag worden opgegeven.

848  De verticale offset van de ramen en deuren werden niet goed
     overgenomen uit de DXF-file. De hoogte boven de vloer kwam
     niet overeen met de opgegeven waarde in de DXF-file.
     Dit is aangepast. Er is tevens voor gezorgd dat de ramen en deuren
     ongeveer op de juiste plaats in de wand zitten.

559  Ramen en deuren uit een dxf file worden nu als vrije deelwanden
     geplaatst ipv. eigen keuzes. Men kan dus de automatische wandtoewijzing
     hierbij  blijven gebruiken.

Gebouwprogramma's
441  Ruimtelijst wordt nu gesorteerd op bouwlaag en omschrijving
     (ook bij uitvoer).

820  Als je een raam met constructie(bijv. Nummer 6) het type naar deur
     verandert, dan krijg je een foutmelding 'uniek nummer niet gevonden,
     deur.vab'. Dit is aangepast.

Berekening VA102
 -   Berekening beschaduwing van omliggende gebouwen en eigen gebouwdelen
     aangepast.

----------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.10 -> 5.11)   01-10-2000
----------------------------------------------------------------------
- Indien meerdere armatuurgroepen werden opgegeven, werd de vertrek-
  accumulatiefactor in verband met verkeerde afronding niet juist
  meegenomen, is nu aangepast.

- Infiltratie of natuurlijke ventilatie opgegeven in ventilatievoud
  wordt nu bepaald adhv. de binnenafmetingen van het vertrek ipv. de
  vloeroppervlakte vermenigvuldigd met de hoogte.

----------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.01 -> 5.10)   15-03-2000
----------------------------------------------------------------------
- Inlezen DXF geheel conform windows.
- Weergave van ingelezen project.
- Wegschrijven project en wegschrijven als.
- Mogelijkheid om projecten te wissen.
- In voorbeeldprojecten worden de ruimten automatisch gewist en geeft dit
  geen problemen meer bij inlezen DXF.
- Betere controle en foutmeldingen bij inlezen en wegschrijven projecten.
- Tekst velden kunnen direct worden ingevuld, zonder deze eerst geheel te
  selecteren.
- Automatische wandkeuze aangepast wat betreft de volgorde van tussenwan-
  den en zonescheidende wanden.
- Wijzigingen in vertrek- en wandgegevens worden nu direct meegenomen.
- De hoek van een wand is nu niet meer afhankelijk van rotatie en/of
  draaiing van een ruimte.
- Voor het plaatsen van deelwanden in hoofdwanden wordt niet meer direct
  naar de lengte en breedte/hoogte van de deelwand gekeken, maar naar de
  oppervlakte van de deelwand.
- Wanden kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en deelwanden kunnen al-
  tijd worden toegevoegd of gewist.
- Indien een deelwand als percentage is opgegeven wordt deze nu juist
  bepaald.

- In overzicht ruimten wordt ook aangegeven of de ruimte verwarmd en/of
  gekoeld wordt.
- Schakelniveau zonwering voor handmatig en automatisch geschakelde
  zonwering nu op te geven door gebruiker.
- Het programma rekent nu ook met tussenzonwering (zelfde als buiten-
  zonwering).
- Zoninstraling door glas ook correct indien er in tussenwanden ramen
  zijn opgegeven.
- Tussenvloeren: voor tussenvloeren vloerzijde wordt nu altijd vloer-
  code VV aangehouden.

--------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (5.00 -> 5.01)   22-09-98
--------------------------------------------------------------------
- INVOER
   - Inlezen van infiltratie debieten in Windows versie uit een
     UO (DOS) project ging niet goed als het debiet 0 was. In
     de Windows versie werd het debiet 1.3563.
   - Invoer van uitstekende geveldelen is verplaatst van de hoofdwand
     naar de ramen. Invoer bij hoofdwand wordt voor de berekening nog
     wel ingelezen.

- BEREKENING
   - Raam gegevens werden niet goed berekend indien het eerste record
     van Raam constructies verwijderd was.
   - De overschrijdingsduur Tod wordt nu op de pagina Uitvoer gezet
     ipv op de Invoer.
   - De accumulatie- en doorgangsfactoren worden nu bepaald met de
     temperatuurs- en stralingsgegevens die de norm voorschrijft.
     Dit kan voor de berekeningsmaanden mei, juni, augustus en
     september uitkomsten geven die verschillen met vorige
     berekeningen.

--------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.11 -> 4.12)   29-06-98
--------------------------------------------------------------------
- AANPASSINGEN T.B.V. WINDOWS-VERSIE

--------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.11 -> 5.00)   10-06-98
--------------------------------------------------------------------
- WINDOWS-VERSIE.

--------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.10 -> 4.11)   23-11-97
--------------------------------------------------------------------
- BEREKENING
   - Zonwering werd niet goed berekend indien het eerste record van
     'Transparant Systeem' verwijderd was.
   - De weekindeling werd niet goed meegenomen in de berekening
     indien het laatste record uit het overzicht 'Weekindelingen'
     geselecteerd was.
   - Infiltratie buitenlucht werd voor sommige gevallen niet goed
     berekend, er werd geen rekening gehouden met eventuele
     binnenmuren die een aftrekoppervlakte vormen voor de buitenmuur.

- UITVOER
   - De invoergegevens van persoonsgroepen en ramen worden weer
     weergegeven.

--------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.05 -> 4.10)   09-07-97
--------------------------------------------------------------------
- INVOER
  - Bij geometrie is een invoer niveau toegevoegd, waardoor
    vertrekken met schuine wanden nu ook ingevoerd kunnen worden.
    Hiervoor komt men in een apart scherm, waar d.m.v. muis een
    geometrie getekend kan worden.
  - Invoer van gebouw geometrie is niet meer nodig, de vertrekken
    kunnen direct geplaatst worden.
  - De schermen van interne warmteproduktie zijn gewijzigd, in
    plaats van 3 zijn er nu 2 invoerniveaus, en wordt gevraagd met
    welke eenheid het vermogen wordt opgegeven.
  - Bij 'Armaturen' kunnen de reductiefactor en de convectiefactor
    niet meer direct worden opgegeven. De reductiefactor wordt
    bepaald aan de hand van de opgegeven afzuiging, en de convectie-
    factor volgt uit de positie van de armatuur
  - In het apparatenscherm verschijnt het apparatenmenu niet meer
    automatisch, maar pas na het klikken op de button databank
    'Inlezen'.

- BEREKENING
  - De berekening van het vertrekoppervlakte ging nog niet altijd
    goed voor geometrieen op nivo 2
  - Correctie voor binnenmaten ging niet goed indien beschaduwing
    door omliggende vertrekken en gebouwen op 'nee' stond.
    In de uitvoer komen de ongecorrigeerde h.o.h. maten te staan,
    het programma rekent wel met binnenmaten.

  - De code voor 'spouw' in het materialenscherm wordt nu correct
    verwerkt.

  - De lambda van grond is gewijzigd van 0 naar 1 W/mK. Deze waarde
    wordt gebruikt voor begane grondvloeren, indien er geen grond
    soort is opgegeven.

  - In de uitvoer zijn de kolommen voortaan zo veel mogelijk rechts
    uitgelijnd, wandeninvoer, resultaten, deelresultaten en totalen
    zijn hierdoor overzichtelijker.

- DXF INLEZEN
  - Inlezen van gebouwen is aangepast aan de mogelijkheid van het
    invoeren van schuine wanden. Bij het inlezen is er geen beperking
    meer van een maximaal aantal wanden per vertrek. Behalve schuine
    wanden kunnen via de DXF koppeling ronde of gedeeltelijk ronde
    vertrekken worden ingelezen.
    In het programma worden deze cirkelbogen d.m.v. rechte stukken
    benaderd.
  - Default waarden voor vertrek hoogte en vertrek temperatuur
    aangepast.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.04 -> 4.05)
------------------------------------------------------------------------
- INVOER
  - oproepen van het armaturenscherm via isometrie-vertrek ging niet altijd
    goed

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.03 -> 4.04)
------------------------------------------------------------------------
- BEREKENING
  - snelheidsverbetering

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.02 -> 4.03)
------------------------------------------------------------------------
- DXFINLEZEN
  - aanpassing van inlezen zodat in sommige gevallen wanden niet
    verdwijnen bij veranderingen in de invoer

- BEREKENING
  - noordpijl werd 2 keer meegenomen
  - buiten zonwering wordt nu goed berekend
  - overschakeling naar kleiner lettertype voor totaal uitvoer deelresultaten
  - bij infiltratie opgave per gevel oppervlakte wordt de infiltratie nu ook
    in geval van deelwanden juist berekend

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het koellastprogramma VA102 (4.01 -> 4.02)   11-03-96
------------------------------------------------------------------------
- INVOER
  - aanpassing van kontrole van overlapping van ruimten
  - uitbreiding van veldlengte bij afmetingen geometrie
  - voor uitwisseling met DXF is in geometrie het aantal decimalen op 3 (mm)
    gezet i.p.v. 2 (cm). Door deze fout gingen  bij verandering van de
    geometrie de toewijzing van wanden verloren
  - kontrole plafond bij hellende wanden in geometrie:
    wanneer de punt van een hellend dak precies bij elkaar kwam stopte het
    programma met een interrupt
  - melding DXF wanneer lagen niet zijn ingevuld
  - invoer oorsprong bij gebouwen
- BEREKENING
  - negatieve plafondoppervlakte en vloeroppervlakte wordt nu in de berekening weglaten
  - convectie factor van armaturen op nivo 2 wordt meegenomen in de berekening

- HANDLEIDING
  Printer instellingen die niet in de handleiding beschreven staan:

  - in het 'Papier'-scherm van de printer-configuratie is een 'kantlijn' veld
    toegevoegd. Hierin kan het aantal tekens van de linker kantlijn worden
    ingevuld.
  - in het 'Papier'-scherm van de printer-configuratie is een gedeelte voor de
    lettertypes toegevoegd. In de velden '10 cpi', '12 cpi' en '16 cpi' kunnen
    escape-codes worden ingevuld die de codes in de printerdriver onderdrukken.
  - in het 'Opties'-scherm van de printer-configuratie is het veld 'IO-methode'
    toegevoegd. Er zijn 3 methodes: hardware, BIOS en stream. Standaard staat
    deze op 'stream'. Indien er problemen optreden met de communicatie tussen
    printer en PC, kan een andere methode gekozen worden. ( N.B. bij het printen
    via een netwerk moet de standaard 'stream'-methode gebruikt worden! )
- EXTRA
  - nieuw projekt voor demoversies

------------------------------------------------------------------------
Veranderingen Koellast versie 4.00 Uniforme Omgeving tov. versie 3.23:
------------------------------------------------------------------------
- Bekleding kan i.v.m. omkeren van wanden nog verkeerd zijn
- Inhoud kan bij hellende wanden iets afwijken.

