------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.44 -> 4.45)  09-10-2013
------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Bij aftakkingen kan een overgangsdikte opgegeven worden. Dit is de
  wanddikte bij een plotselingen overgang door een knelkoppeling.
  De Diameter bij de aftakking wordt bepaald door de diameter van de 
  leiding minus 2 x de overgangsdikte.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.43 -> 4.44)  18-04-2013
------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- Gelijktijdigheid minimale waarde aangepast
- Materiaalsoorten toegevoegd voor Eriks.
- Databanken uitgebreid
- Standen inregelventielen kunnen overgeslagen worden door een 0 in te 
  voeren. Dit om verschillende diameters in een bestand te zetten waarbij
  een diameter een inregelstand niet heeft.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.42 -> 4.43)  21-04-2008
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Versienummer controle via internet toegevoegd

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.41 -> 4.42)  13-08-2007
------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- databanken Fusiotherm en Climatherm toegevoegd.
- foutmelding toegevoegd als retourleiding nog niet is ingevoerd bij
  systeemsoort aanvoer en retour opgeven.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.40 -> 4.41)  01-07-2006
------------------------------------------------------------------------
Programma specifiek
- databank koperen pijp NEN 2200 is komen te vervallen en is vervangen
  door koperen pijp NEN-EN 1057.
- bij installatiesoort aanvoer en retourleiding werd je in bepaalde
  gevallen bij onvoldoende gegevens invoer uit het programma gegooid
  zonder een melding te geven.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.31 -> 4.40)  16-03-2006
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd

Alle stromingsprogramma's
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- leidingen kunnen nu makkelijk verlengd, verplaatst of gekopieerd worden
  met de rechtermuisknop.
    verlengen/verschuiven met <Shift>+[RMK]
    verplaatsen met <Ctrl>+[RMK]
    kopieren met <Shift>+<Ctrl>+[RMK]
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met respectivelijk
  <Shift> of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).
- De laatst berekende afmetingen worden op definitie nivo 'Afmeting' ook
  zichtbaar gemaakt

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.30 -> 4.31)  15-06-05
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.21 -> 4.30)  12-05-05
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Alle stromingsprogramma's
- bugfix: Bij het gebruik van een voorbeeld project, worden nu alle geplaatste
  hulpstukken in het voorbeeld project gewist.
- bugfix: Een via DXF ingelezen stelsel kan nu worden opgesplitst in subtakken.
  Voorheen waren de subtakken niet altijd meer zichtbaar.
- In en uitzoomen van isometrische invoer is verbeterd.
- Een leiding selecteren met de muis kan nu door een willekeurig punt op
  de leiding te kiezen ipv alleen het eindpunt.
- Aan de isometrische invoer is nu een definitiescherm toegevoegd.
  Plaatsen van apparaten, hulpstukken, afmetingen en begrenzingen kunnen
  nu direct in het stelsel geplaatst of gewist worden met resp. <Shift>
  of <Control> + [LMK] (linkermuisknop).
- Er wordt in het stelsel aangegeven hoeveel en waar bepaalde
  definities geplaatst zijn (indien definitie scherm is geopend).

Programma specifiek
- de foutmeldingen fout/groot/klein duidelijker gemaakt in verklarende
  tekst.
- in uitvoerblad resultaten kolom app nr debiet in m3/h moet zijn kg/s.
- kleppen bestand danfoss.asc aangepast.
- nu wel controle bij gewiste begrenzingen.
- als je extra bochten plaatst, wordt in de uitvoer het blad appendages
  nu wel weergegeven.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.21t -> 4.21)  26-01-2004
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.20 -> 4.21t)  15-12-2003
------------------------------------------------------------------------
- bij afwijking van ventielen tov de diameter wordt kleinere diameter altijd
  gekozen. Grotere diameters alleen bij < 2.5
- ventielweerstand van 3 kPa wordt niet in rekening gebracht wanneer
  ventiel bij eindapparaat zit

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.14 -> 4.20)  08-04-2003
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

- Programma ging fout bij meer dan 18 hulpstukken in een leiding
- Overzicht bij leidinggegevens aangepast i.v.m. subtakken

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.13 -> 4.14)  05-11-2002
------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle stromingsprogramma's
- Nieuw in het programma is de button hernummer. Met deze button is het
  mogelijk om de omschrijving van ingevoerde leidingen volgens een bepaalde
  manier te vullen.
- Nieuw in het programma is de button 3D-aanzicht. Met deze button kan je het
  leidingsysteem in 3d bekijken en exporteren naar DXF.
- Gewiste leidingen\kanalen worden nu automatisch hergebruikt.
- De isometrische invoer liep na veel wisselingen tussen stelsels vast.
- diverse hulpstukken zichtbaar in grafische uitvoer.
- Zwaarste tak veranderd. Het programma liep in bepaalde gevallen vast bij de
  uitvoer als systeemdruk negatief was.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.12 -> 4.13)  20-11-2001
------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.11 -> 4.12)  28-09-2001
------------------------------------------------------------------------
Installeren programma's
- Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
  programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
  Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Alle stromingsprogramma's
- De mogelijkheid ingebouwd om het ene leidingstelsel te kopiëren
  naar een ander leidingstelsel binnen een project.
- De stromingsprogramma's zijn uitgebreid met subtakken.
- In de stromingsprogramma's wordt de zwaarste tak nu vet afgedrukt.
- Er is een totale controle geweest of alle invoergegevens wel in de
  uitvoer kwam. Dit is aangepast.
- Programma's van Uniforme Omgeving konden geen oude (niet UO)
  projecten inlezen. Men kreeg dan een ongedefinieerde fout melding.

Specifiek va100
- In  scherm 'Installatie algemeen nr.1' staat specifieke massa, dit
  moest soortelijke massa zijn.

- De open stand van de weerstand van ventielen werd opgeteld bij
  appendages. Dit kwam ook bij de totaaldruk te staan. Hier kwamen
  veel vragen over. Er is een aparte kolom gemaakt.

- Als bij het leidingdeel een vaste maat en bij het
  apparaat een aansluitmaat was opgegeven  dan rekende het
  programma met de aansluitmaat i.p.v. met vaste maat voor het
  leidingdeel. Dit is gewijzigd. De aansluitmaat wordt nu gebruikt
  voor het ventiel (indien opgegeven) en voor het berekenen van
  een verloopstuk naar deze maat.

- Als VA100 de volgende melding genereerde: "Fout: verloopstuk in
  leidingnr. N is niet als verloopstuk opgegeven (Type moet 1 zijn)
  ", dan sloeg deze melding niet op leiding N maar op het voorgaande
  leidingdeel. Dit is gewijzigd.

- In VA100 wordt nu de vraag gesteld of het programma een sigaarvorm
  toe moet staan. Hier wordt nu rekening mee gehouden tijdens het
  afvlakken.

- In VA100 werd in het isometrische scherm geen schuine leidingen
  getekend, die door de DXF-koppeling werden aangeboden. Alles stond
  wel in de UO en ook de berekening ging goed.

- Als je bij algemeen scherm soort medium 70 graden invuld had, werd
  dit niet in de uitvoer weergegeven bij alle andere temp. wel.

- Als je bij begrenzing een andere leidingsoort had ingevuld vanaf
  een bepaalde diameter, werd dit niet goed meegenomen.

- In het 'Algemeen'-scherm is een optie 'min.druk ventielen', deze staat
  default op 3 kpa. De 3 kpa komt van TA, deze ventielen hebben deze druk
  minimaal nodig om goed te kunnen regelen.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.10 -> 4.11)  19-07-2000
------------------------------------------------------------------------
- Bij berekening van weerstand van verloop werd equivalente
  diameters gebruikt. Deze is echter in [m] terwijl de andere diameters
  in [mm] is.

- Bij vaste diameter keek het progr nog steeds of de begrenzing bestond.
  Deze kon dan echter niet meer veranderd worden.

- Er werd alleen een inregelstaat gemaakt, als bij elk apparaat een
  afsluiter was opgegeven. Was er een afsluiter vergeten of niet aanwezig
  dan verscheen de instelstaat niet.

- waarschuwing "algemene zeta vervalt" was verwarrend. Deze melding
  is weggehaald

- econosto ventiel type 2612 dia.54.4 stand 8(vabi) had kv-waarde 9.17
  i.p.v. 19.17

- In scherm Algemeen->Begrenzingen kon de diameter worden vastgezet.
  Echter wanneer hiervoor een decimaal getal werd gekozen, dan werd
  deze direkt afgerond naar een geheel getal. Zo werd bij in projekt
  een vaste diameter van 41,8 mm als algemene begrenzing opgegegeven
  (voor deze diameter is in de databank een draad/naadloos vlam diameter
  van 41,8 mm aanwezig), echter door de afronding naar 42 mm werd een
  naasthogere pijpdiameter van 54,5 mm gekozen.

- Het bepalen van de afwijking diameter klep t.o.v. diameter leiding,
  gebeurde in de zwaarste tak anders dan in de overige leidingtakken.

- De verklarende tekst heeft de indeling niet ideaal over pagina's
  verdeeld

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.01 -> 4.10)  15-03-00
------------------------------------------------------------------------
- Bij de selectie van de juiste ventieldiameters wordt nu ook naar procentuele
  afwijking gekeken.
- Extra controle op gewiste of op overslaan staande begrenzingen
- Berekening van isolatieoppervlak incl. isolatiedikte
- Invoer- en uitvoeroverzicht van de gebruikte hulpstukken is aangepast
- In de grafische weergave van het stelsel is de AANVOER en RETOUR
  aangegeven
- De startleiding in het algemene scherm kan niet meer gewist worden
- Layout van de uitvoer aangepast.
- Lengte van de isolatie wordt automatisch van de leidinglengte overgenomen.
- De gegevens van de leidingen worden niet meer op verschillende niveau's
  (1 = eenvoudig en 2 = uitgebreid) opgegeven
- De volgende databanken met leidinggegevens toegevoegd:
    - kuntstofleidingen Unicor
    - kunstofleiding durapipe van Eriks
- Overzicht leidingafmetingen in uitvoer aangepast
- Ingevoerde debieten van de apparaten worden in het leidingenscherm en
  in het overzicht van de leidingen weergegeven.
- In het algemene scherm kan de Delta T op .1 graad nauwkeurig opgegeven worden.
- Via de begrenzingen kan met '<' aangegeven t/m welke diameter een bepaald materiaal
  gekozen moet worden. Met een nieuwe optie kan voor de grotere diameters een ander
  materiaal gekozen worden.
- Met de button "vervang ventiel kan vanuit het "leidingenscherm" een keuzescherm opgeroepen
  worden waarmee in het gehele leidingstelsel een bepaald type inregelventiel vervangen
  kan worden door een ander type.
- Indien er bij het apparaat zelf een zeta of een drukval opgegeven is zal deze waarde
  als weerstand van het apparaat meegenomen worden. De zeta uit het algemene scherm zal
  dan komen te vervallen. In voorkomende gevallen geeft het programma een melding.
- Indien de gewenste systeem niet toereikend is moet het programma gaan afvlakken door
  diameters te vergroten. De vergroten van diameters bij een "Tichelmann" systeem gaat
  nu ook in alle gevallen goed.
- In het "algemene" scherm kan nu via "systeemdruk opmaken" met JA/NEE aangegeven worden
  of de eerder ingevoerde systeemdruk volledig opgemaakt moet worden. M.b.v. de ingevoerde
  inregelventielen wordt het stelsel ingeregeld. Deze optie is o.a. te gebruiken bij
  stadsverwarming waar b.v. 10 kPa "opgemaakt" moet worden.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (4.00 -> 4.01)  22-09-98
------------------------------------------------------------------------
- Selectie van leidingafmetingen via Ideaal/Gunstig/Ongunstig gaat nu juist
- Het optellen van de weerstand van meerdere 'overige' hulpstukken in een
  leidingdeel gaat nu correct indien de weerstand via KV-waarde opgegeven
  is (via Pa en zeta was al correct)
- Vrije invoer kin. viscositeit en specifieke massa gaat nu in alle
  situaties goed.
- Bij de directe invoer van een leidingafmeting door de invoer van een nummer
  kan nu gewoon de DEL=toets gebruikt worden

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (3.11 -> 3.12)  29-06-98
------------------------------------------------------------------------
AANPASSING T.B.V. WINDOWSVERSIE

WINDOWS/DOS versie:
- Bij inlezen gegevens voor de berekening geen status weergave meer
  (kkkkkkkrrrrrr....)
- Eventuele foutmeldingen tijdens de berekening kunnen via het "Help-menu"
  nogmaals bekenen worden.
- Grafische weergave van het stelsel kan nu apart geprint/weergegeven worden
- In de matariaalstaat worden nu ook de eventueel automatisch geplaatste
  hulpstukken en de werkelijke diameters weergegeven. De bochten worden per
  hoek (90, 45, enz) weergeven.
- Indien de radiatoren via VA106 berekend en in VA100 geselecteerd zijn zal
  de totale waterinhoud van systeem weergegeven worden in de materiaalstaat
- De juiste diameter van een (inregel)ventiel wordt nu gekozen a.d.v. een
  procentuele spreiding zodat ook grotere diameters met een grotere (mm)
  spreiding gekozen kunnen worden.
- Bij de invoer van radiatorgegevens kan nu naast de zeta-waarde ook een extra
  drukval in Pa opgegeven worden. (veel gebruikt bij heaters)
- In het 'Algemene installatie' scherm kan een default T-stuk en bocht opgegeven
  worden zodat het programma dit hulpstuk automatisch kan plaatsen als er geen
  opgegevens is maar er volgens de tekening wel een nodig is.
- Extra controle op leidingdiameters gelijk aan 0 mm.
- De berekende snelheid wordt op 0.01 afgerond i.p.v. op 0.1

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (3.11 -> 4.00)  10-06-98
------------------------------------------------------------------------
- WINDOWS versie

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (3.10 -> 3.11)  23-11-97
------------------------------------------------------------------------
- Econosto ventielen aangepast van fignr's:
      Rayon CV patent: 2431, 2432, 2433, 2434
      CV vrijstroom  : 2410, 2415
      CV vlinderklep : 6340 t/m 6330
      Exellent AV6 en ADV6
- In de materiaalstaat wordt het oude overzicht van inregelventielen samen
  met het overzicht van de inregelgegevens weergegevens
- Het eerste 'overig hulpstuk' nr 1, werd per aduis niet meegenomen in de berekening,
  is nu opgelost.
- Inlezen van oude NIET Uniforme Omgeving projecten waar inregelventielen gebruikt worden
  gaat alleen indien:
    1:wijzig vabi.ini => BESTDIR=F:\VABI\BESTAND\
of
    2:kopieer het betreffende ventiel-bestand
      van C:\VABI\BESTAND naar c:\VABI_UO\PRODUKT
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (3.02 -> 3.10)   9- 7-97
------------------------------------------------------------------------
- Extra controle in de berekening op lengte van isolatie en gewiste
  hulpstukken
- Aanpassing in datastruktuur voor sneller inlezen ventielgegevens
- Nieuwe ventiel bestanden van TA, HERZ, KEYSTONE en GAMPPER
- Na kopieren van leiding(en) in het isometrisch scherm blijft het laatste
  leidingdeel actief (leiding waar vanaf gekopieerd is).
- Opbouwen van de grafische weergave gaat sneller
- Wissen van leidingen in de tekening gaat sneller
- Invoer van het debiet mag nu ook 0.0 zijn
- Bij het selecteren van de diameters kijkt het programma niet meer naar
  de leverancier maar natuurlijk wel naar materiaalsoort.
- Met de functietoets F1 is de handleiding direct op scherm te krijgen.
  Direct informatie over de invoeritem's in het betreffende scherm.
- Overzicht van de gebruikte apparaten is aangepast aan programma VA106
- Lijst met ventielgegevens en inregeldebiet, druk en stand.
- Er kan een afwijkende zeta-waarde per apparaat opgegeven worden
- t.b.v. een WARMTEDISTRIBUTIENET is het mogelijk om via de begrenzingen
  een GELIJKTIJDIGHEIDFACTOR op te geven voor het verrekenen van de
  verschillende woningaansluitingen in het totale net.
- Indien voor materiaalsoort 'overig' is gekozen wordt in de materiaalstaat
  de eerste 20 tekens van de omschrijving voor het soort materiaal weergegeven
- Bij het weergeven van de invoergegevens worden nu alle hulpstukken
  per leidingdeel weergegeven.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (3.01 -> 3.02)  22-10-96
------------------------------------------------------------------------
- Bij het bepalen van de fijninregeling wordt nu ook de laatst ingevoerde
  stand (KV-waarde) meegenomen waardoor de fijninregeling niet meer boven
  100 % kan komen.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (3.00 -> 3.01)  14-10-96
------------------------------------------------------------------------
- Aanpassing van inregeldrukken bij strangafsluiters in dezelfde leiding als
  inregelafsluiters
- Bij een parallelsysteem worden nu alleen de bochten als hulpstukken
  dubbel genomen.
- Het bepalen van de inregeldruk voor stranginregelventielen is nu
  gelijk aan de methode van het oude programma.
- Bij de invoer van een 'eigen' inregelventiel kan de Kv-waarde nu ook
  0.0 zijn.
------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het leidingnetprogramma VA100 (UO) t.o.v. versie 2.34
------------------------------------------------------------------------
- Drukval voor de bochten wordt nu berekend. De berekende waarde is
  in de meeste gevallen iets lager dan de vaste waarden in het oude programma.
- De weerstand van een hulpstuk kan nu naast Pa en zeta ook met Kv-waarde
  mee genomen worden.
- In de DEELRESULTATEN staat onder 'druk appendages' de weerstand van bochten
  e.d. + de berekende weerstand van de inregelventiel in geopende stand (Kvs).
- In de RESULTATEN staat omder 'drukval berekend' de som van alle weerstanden
  dus nu incl. berekende weerstand van de inregelventiel in geopende stand (Kvs).
- Indien er een verloop is opgegeven wordt deze ook bij 'STELSEL 2' in de
  retour meegenomen. (werd per abuis in oude programma overgeslagen).
- Bij 'STELSEL 2' worden alleen bochten verdubbeld, andere hulpstukken worden
  eenmalig in de weerstandsberekening meegenomen.
- Indien er meerdere inregelventielen in een leiding opgegeven zijn wordt
  slechts de eerste als 'regelend' aangemerkt, overige worden als weerstand
  meegenomen.
- Indien er bij 'STELSEL 4' afgevlakt moet worden, werden er alleen diameter
  in de aanvoer vergroot, nu worden ook in de retour diameters vergroot.
- De materiaal-staat bevat nu meer informatie o.a. benodigde T-stukken,
  bochten, verlopen enz..
- Delen van het leidingnet kunnen verplaatst en gekopieerd worden
  van de aanvoer naar de retour en andersom
- Indien er in het 'oude' programma geen T-stuk werd opgegeven voor de
  aftakking dan werd voor de doorgaande stroom toch een T-stuk scherp 90
  graden berekend. Deze optie is ook in het nieuwe programma meegenomen.
- De weerstand die ontstaat door diameterverschil bij verloopleidingen
  wordt altijd berekend, dus ook bij stelsel type 3.
- De zeta-waarde voor de apparaataansluiting (default 2,5) wordt nu altijd
  meegenomen aan de hand van de waarde uit het algemene installatiescherm.
  In het 'oude' programma kon dat uitgezet worden m.b.v. eigen zeta-waarde
  in de betreffende leiding.
- Algemene aanpassingen t.b.v. uniformiteit van de stromingsprogramma's

