------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.40 -> 2.41) Uniforme Omgeving  22-12-2010
------------------------------------------------------------------------------
- aangepast op nieuwe epc-eis woningen 0,6 m.i.v. 1 januari 2011

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.39 -> 2.40) Uniforme Omgeving  25-08-2009
------------------------------------------------------------------------------
- berekening u-waarde bgg boven grond
- wkk berekening ging niet altijd goed.
- risico zomer bij combinatiegebouwen ging niet goed.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.38 -> 2.39) Uniforme Omgeving  12-05-2009
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Fout in inlezen van sommige ventilatieroosters waardoor infiltratie te laag werd.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.36 -> 2.38) Uniforme Omgeving  01-02-2009
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Diverse aanpassing voor gelijkwaardigheid van ventilatieroosters.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.35 -> 2.36) Uniforme Omgeving  17-11-2008
------------------------------------------------------------------------------
- Algemene veranderingen nieuwe versie van VA122 Utiliteit voor januari 2009

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.34 -> 2.35) Uniforme Omgeving  01-06-2008
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Versienummer controle via internet toegevoegd
- Mogelijkheid de grafische weergave van het gebouw weg te schrijven naar een
  dxf bestand. Dit gaat vanuit het Gebouwinvoer-scherm, niveau gebouw,
  knop 'Dxf'.

------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.33 -> 2.34) Uniforme Omgeving 01-08-2007
------------------------------------------------------------------------------
- Inbouwen gelijkwaardigheid
        - koeling
- Oppervlakte koeling werd niet meegenomen bij koeling in constructie
- invoeren vrije koeling bij gebouw gegevens.
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.32 -> 2.33) Uniforme Omgeving 01-06-2007
------------------------------------------------------------------------------
- aanpassing koudebrug begane grond vloer
- Bij meerdere tapwatertoestellen werd leidingrendement volgens nen5128
  formule 69 bepaald. Na overleg NEN werd vastgesteld dat deze formule niet
  juist was.
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.31 -> 2.32) Uniforme Omgeving 01-02-2007
------------------------------------------------------------------------------
- Inbouwen gelijkwaardigheid
        - zelfregelende roosters
              Duco
              Buva
              Climarad
        - tapwater Itho, diverse toestellen
        - verwarming Remeha Avanta
        - verwarming Vaillant hrSOLIDE en hrPRO
        - verwarming AgpoFerroli MegaDens
------------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen EPN programma VA122 (2.30 -> 2.31) Uniforme Omgeving 01-07-2006
------------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Het automatisch bepalen van de ruimte-hoogte bij hellende wanden is eruit
  gehaald. Controle door de gebruiker is nog wel mogelijk
- Onder niveau 'Ruimte' in het gebouwinvoerscherm kan via icoon 'Standaard
  hoogte ruimte' de standaard hoogte van de te samenstellen ruimten worden
  opgegeven en deze kan tevens voor de gehele bouwlaag worden gewijzigd
- Via icoon 'Automatisch bepalen van ruimten uit gesloten ruimten' kunnen de
  ruimten automatisch worden samengesteld
- In het scherm ruimte-eigenschappen kan via buttons 'Vorige' en 'Volgende'
  worden gebladerd door de ruimte-index
- De ruimte-index wordt gesorteerd op ruimtenummer en bouwlaag. Doordat voor-
  loopspaties werden weggehaald bij het ruimte-nummer ging de sortering soms
  niet goed. Dit is aangepast
- Het scherm ruimte-eigenschappen verdween bij bepaalde Windows-versies soms
  van het scherm. Dit is opgelost
- Bij het kopieeren van bouwlagen kwam soms de melding 'Veld niet gevonden'
  naar voren. Dit is opgelost
- Bij hellende wanden kon de starthoogte hoger worden opgegeven dan de hoogte
  van de ruimte. Dit is aangepast
- Het plaatsen van deelwanden in vloeren en plafonds is verbeterd
- Bij deelwanden wordt de functietoets F5 voor het verwijderen van wanden ge-
  combineerd met het ontkoppelen van deelwanden
- Bij inlezen van projecten aangemaakt met een vorige versie worden nu de om-
  schrijvingen opgegeven bij de vertrekdefinities in de ruimte-index opgenomen

Programma specifiek
- Bij verandering van gebouw werden niet alle berekende variabelen geupdate.
- Aanpassing gelijkwaardigheid bij utiliteit
- correctie lineaire koudebrug bg-vloer kan volgens nen2068 ook negatief zijn
- toevoeging vermeden verbruik t.b.v. nefit WTW
- verwarming in constructie als hoofdverwarming toegevoegd.
- qv10 bij zones werd soms overgeslagen, werd de qv10 van het gebouw genomen

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.26 -> 2.30)             16-03-2006
----------------------------------------------------------------------------
- Verdere aanpassingen en toevoegingen van nieuwe EPN-norm
- Toevoeging van zelfregelende ventilatievoorzieningen
- Toevoeging lineaire koudebrug begane grondvloer
- Toevoeging ketels en warmwaterapparaten van fabrikanten
- Foutje in tabel 1 voor zongegevens bij beschaduwing

Algemene veranderingen
- Een vernieuwde invoer van de gebouwgeometrie
- Bepaalde definities kunnen uit andere projecten worden geimporteerd
----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.25 -> 2.26)             03-01-2006
----------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen aan nieuwe bouwbesluit 2003 incl. wijzigingen 19-12-2005
- Nieuwe norm NEN 2916 en NEN 5128
----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.24 -> 2.25)             12-05-2005
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- bugfix: Het gelijktijdig gebruiken van meerdere UO programma's op een
  computer is niet meer mogelijk.
- Aanpassing in de detectie van een verandering in een project, waardoor
  er minder snel de vraag wordt gesteld om het project weg te schrijven,
  bij afsluiten en inlezen.
- De laatst gebruikte projectfolder wordt tijdens het gebruik van het
  programma onthouden. Voorheen werd altijd de ingestelde projectfolder
  als basis gebruikt.
- Het isometrische invoerscherm is ook te verschuiven met een
  ingedrukte muisknop, ipv alleen de cursortoetsen.

Programma specifiek
- bevochtigd oppERVLAKTE werd alleen meegenomen als centraal verwarmen en
  koelen aan staat. Dit is veranderd door alleen verwarmen
- De berekening van oppervlakten van vloeren is verbeterd voor ruimten met
  grillige vormen. Hierdoor kan er een klein verschil in oppervlakten ontstaan.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.23 -> 2.24)             15-06-2004
----------------------------------------------------------------------------
- Cepc werd vermenigvuldigd i.p.v. gedeeld bij woningen
- Eenvoudige versie van lineaire koudebrug ingebracht

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.23t -> 2.23)            26-01-2004
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.20 -> 2.23t)            15-12-2003
----------------------------------------------------------------------------
- invloed bouwbesluit kan nu per vertrek worden veranderd
- uitvoer aangepast i.v.m. winkelomschrijving

VEREENVOUDIGING UO:
- invoer voor een groot deel ook in het engels
- inlezen projecten met 3 opties: leeg, voorbeeld of ander project
- toewijzen en ontkoppelen van definities kan nu via een definitieschermpje

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.21 -> 2.22)            15-07-2003
----------------------------------------------------------------------------
- in het installatiescherm waren diverse items niet zichtbaar
- koelplafond en klimaatplafond zijn nu gesplitst. Deze moeten nu worden
  opgegeven bij de bron in constructie

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.20 -> 2.21)            15-05-2003
----------------------------------------------------------------------------
- berekening ging bij de nieuwe berekening uit van oude installaties

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.17 -> 2.20)             08-04-2003
----------------------------------------------------------------------------
- Ventilatie-eisen Bouwbesluit van 01 jan 2003 in programma opgenomen
  Bezettingsgraadklasse kan per vertrek worden aangepast.
- Lineaire koudebrug volgens NEN 1068 in programma op te geven

Algemene veranderingen
- Nieuw vabi logo bij opstarten van het programma en onder item 'info' (help).

Alle gebouwprogramma's
- De geometrie van ruimten zijn losgekoppeld van de vertrekgegevens. Deze geo-
  metrie is onder een apart niveau in het isometrisch scherm te plaatsen
- In de isometrie niveau 'gebouw' is button geometrie toegevoegd. Hiermee
  kan men de geometrie van het gebouw bepalen of weghalen.
- In de isometrie op niveau 'zone' en 'vertrek' komt achter de button 'ont-
  koppelen' de omschrijving van de actieve zone- of vertrekdefinitie te staan.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.16 -> 2.17)             15-01-2003
----------------------------------------------------------------------------
- Aanpassing met betrekking tot nieuwe eisen bouwbesluit. Er moeten nog
  elementen worden aangepast i.v.m. nieuwe bouwbesluit. Met name de lineaire
  koudebruggen en de veranderde bezettingsgraadklassen moeten nog worden
  aangepast.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.15 -> 2.16)             05-11-2002
----------------------------------------------------------------------------
Algemene veranderingen
- Projectnamen kunnen niet langer dan 60 karakters zijn (dit was 32).
- Na project wijzigingen wordt bij het verlaten van het programma of het
  inlezen of starten van een nieuw project, gevraagd of het huidige project
  moet worden weggeschreven.

Alle gebouwprogramma's
- Op het wanden-, vloeren- en plafondnivo in de gebouwinvoer, is een controle
  voor het plaatsen van wanden gekomen.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.14 -> 2.15)             08-11-2001
----------------------------------------------------------------------------
- Aanpassingen voor windows XP
- aanpassen weergave noordpijl
- updaten van vertrekken en wanden na het veranderen van het niveau

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPN programma VA122 (2.13 -> 2.14)             01-10-2001
----------------------------------------------------------------------------
Installeren programma's
- Readme van programma's mee copieren bij het installeren van het
  programma en dan ook kunnen lezen vanuit het progr.
  Lezen van de readme zou dan via menuitem Help kunnen.

Inlezen projecten via dxf
- Het is nu mogelijk om een ellips in te lezen via DXF file
- Als bij DXF een gebouw met verschillende bouwlaaghoogten werd
  ingelezen, dan moesten de geometrieen van de afwijkende bouwlaag
  met de hand opnieuw worden aangemaakt en geselecteerd. Als je
  hoogte in de geometrie zou aanpassen dan veranderde die voor alle
  bouwlagen. De hoogte kan nu per bouwlaag worden opgegeven.
- De verticale offset van de ramen en deuren werden niet goed
  overgenomen uit de DXF-file. De hoogte boven de vloer kwam
  niet overeen met de opgegeven waarde in de DXF-file.
  Dit is aangepast. Er is tevens voor gezorgd dat de ramen en deuren
  ongeveer op de juiste plaats in de wand zitten.
- Ramen en deuren uit een dxf file worden nu als vrije deelwanden
  geplaatst ipv. eigen keuzes. Men kan dus de automatische wandtoewijzing
  hierbij  blijven gebruiken.

Gebouwprogramma's
- Ruimtelijst wordt nu gesorteerd op bouwlaag en omschrijving
  (ook bij uitvoer).
- Als je een raam met constructie(bijv. Nummer 6) het type naar deur
  verandert, dan krijg je een foutmelding 'uniek nummer niet gevonden,
  deur.vab'. Dit is aangepast.

Specifiek VA122
- Aanwezigheidsdetectie voor verlichting werd na elke
  vermogensoptelling vermenigvuldigd. Dit i.p.v. eerst vermogen
  te vermenigvuldigen en daarna op te tellen
- In de uitvoer werd het elektrisch bevochtigen niet goed weergegeven.

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (2.12 -> 2.13)    19-07-2000
----------------------------------------------------------------------------
- controle op vermogen ingevuld ventilatoren was nog steeds niet helemaal
  goed
- andere kant van binnendeuren waren altijd onverwarmd
- bij een hele kleine hoek van een wand kon je geen deelwanden plaatsen
- diameter tapwater wordt ook weergegeven bij utiliteit, moet niet
- koelvermogen koudeopslag opgeven m3/h ipv m3/s
  Dit is veranderd, je ziet het alleen wanneer er meer koelsoorten zijn.
- rendement meetklasse niet volgens tabel 20a (woningen)
  Meetklasse was niet goed (nummer was een te hoog in databank).
  Dus bij meetklasse 4 werd gekeken naar 5 en hier had hij geen tabel
  voor. Kwam door aanrecht welke nummer 1 heeft, maar behandeld moet
  worden als CW 1
- bij een zeer kleine hoek van een wand kon je geen deelwanden plaatsen
- Uitvoer vermogen WKK was niet juist. Vermogen wordt nu wel juist
  weergegeven.
- Geveloppervlakte voor onverwarmde zones werd ook meegerekend.
  Dit kwam vooral tot uiting in de deelresultaten, zoals warmteverliezen
  en warmtewinsten per maand

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (2.11 -> 2.12)    06-04-2000
----------------------------------------------------------------------------
- berekening aangepast
  - uitvoer WKK vermogen was niet juist
  - gevelopp voor onverwarmde zones werd ook meegerekend
  - bij meerdere tapwaterinstallaties werd het rendement niet goed bepaald

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (2.10 -> 2.11)    15-03-2000
----------------------------------------------------------------------------
- berekening aangepast:
  - berekening tapwatersoorten ging niet helemaal goed met eigen keuze
  - afronding u-waarde ramen voor nieuwe norm op 0.1

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (2.02 -> 2.10)    03-02-2000
----------------------------------------------------------------------------
- invoer aangepast:
  - aanpassingen aan nieuwe norm
  - Inlezen DXF geheel conform windows.
  - Weergave van ingelezen project.
  - Wegschrijven project en wegschrijven als.
  - Mogelijkheid om projecten te wissen.
  - In voorbeeldprojecten worden de ruimten automatisch gewist en geeft dit
    geen problemen meer bij inlezen DXF.
  - Betere controle en foutmeldingen bij inlezen en wegschrijven projecten.
  - Tekst velden kunnen direct worden ingevuld, zonder deze eerst geheel te
    selecteren.
  - Automatische wandkeuze aangepast wat betreft de volgorde van tussenwan-
    den en zonescheidende wanden.
  - De hoek van een wand is nu niet meer afhankelijk van rotatie en/of
    draaiing van een ruimte.
  - Wijzigingen in vertrek- en wandgegevens worden nu direct meegenomen.
  - Voor het plaatsen van deelwanden in hoofdwanden wordt niet meer direct
    naar de lengte en breedte/hoogte van de deelwand gekeken, maar naar de
    oppervlakte van de deelwand.
  - Wanden kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en deelwanden kunnen al-
    tijd worden toegevoegd of gewist.
  - Indien een deelwand als percentage is opgegeven wordt deze nu juist
    bepaald.

  - In overzicht ruimten wordt ook aangegeven of de ruimte verwarmd wordt.

- berekening aangepast:
  - collector weegfactor telde alleen woningen mee
  - aanpassing nieuwe norm en eisen

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (2.01 -> 2.02)    07-10-98
----------------------------------------------------------------------------
- berekening aangepast:
  - berekening Qpres,toelaatbaar voor gecombineerde gebouwen ging niet goed

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (2.00 -> 2.01)    22-09-98
----------------------------------------------------------------------------
- IWP-kriteria toegevoegd
- berekening aangepast:
  - Opwekkingsrendement voor HR-ketels woningen aangepast
    (werd overgenomen van Utiliteit welke 0.85 is i.p.v. 0.90)
  - hulpenergie werd per verschillende zones bepaald i.p.v per installatie
  - extra controle op verwarming voor zones met eis
  - kontrole verbeterd op vermogens ventilator of koelbehoeft ventilator

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.11 -> 1.12)    30-06-98
----------------------------------------------------------------------------
- AANPASSINGEN T.B.V. WINDOWS-VERSIE.
- berekening aangepast:
  - Opwekkingsrendement voor HR-ketels woningen aangepast
    (werd overgenomen van Utiliteit welke 0.85 is i.p.v. 0.90)

----------------------------------------------------------------------------
Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.11 -> 2.00)    10-06-98
----------------------------------------------------------------------------
- WINDOWS-VERSIE.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.10 -> 1.11)   01-10-97
------------------------------------------------------------------------
- invoer aangepast
  - mogelijkheid om met de nieuwe EP eisen te rekenen
  - zonneboiler heeft de gelijkwaardigheid voor product ATON gekregen


- berekening aangepast:
  - stroomsterkte ventilatoren werd in berekening op 0.1 A gecontroleerd
    waarna het vermogen op 0 werd gezet. Controle is nu U * I < 0.15
  - aanpassing op nieuwe norm NEN 2916 en wijzigingsbladen NEN 5128
  - correctie voor weegfactor wanden in afstemming op nieuwe norm
  - mogelijkheid om op eenvoudige wijze gelijkwaardigheid voor diverse
    systemen in te bouwen. Zonneboiler heeft al de gelijkwaardigheid
    voor het product ATON.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.07 -> 1.10)   01-09-96
------------------------------------------------------------------------
- invoer aangepast
  - beschaduwing aangepast (aantal decimalen)
  - schuine wanden (polygon invoer)
  - opgeven van ramen (deelvlakken)
  - afstemmen invoer op enquete VABI
  - geometrie gebouw hoeft niet te worden opgegeven (bij 1 gebouw)
  - nivo's voor personen, apparatuur en verlichting veranderd
  - nieuw invoerveld wordt automatisch aangemaakt wanneer hij van een veld
    met waarde 0 komt
  - wegschrijven defaults met funktietoets F6
  - spiegelen van ruimten in gebouwen
  - overzichten van gebouwen, vertrekken, wanden enz. via F10
  - bij gecombineerd gebouw kon aantal aanrechten en badruimten niet worden
    opgegeven, waardoor de tapwateruitkomst voor het woongedeelte 0 werd


- berekening aangepast:
  - bij ventilatoren en een gecombineerd gebouw is een verdeling aangebracht
    op grond van het gebruiksoppervlakte. Dit voorkomt dat ventilatoren
    die in de installatie zijn aangebracht bij beide berekeningen meetellen
  - waarschuwingen in de uitvoer en op een meldingscherm wanneer wanden niet
    juist zijn.

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.06 -> 1.07)   01-09-96
------------------------------------------------------------------------
- invoer aangepast
  - oproepen van het armaturenscherm via isometrie-vertrek ging niet altijd
    goed

- berekening aangepast:
  - berekening van regeling ventilatoren komt niet overeen met invoermenu
    van die regeling
  - weergave soort tapwatervoorziening ging bij de laatste soorten niet goed
  - inbouwen van wandkriteria in de uitvoer

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.05 -> 1.06)   02-07-96
------------------------------------------------------------------------
- invoer aangepast
  - aansluiten vertrekken op plafond van onderliggende bouwlaag
  - invoeren van qv10 bij woningen: indien waarde 0 wordt ingevuld dan
    wordt de qv10 volgens 6.12.6 NEN 5128 bepaald;
    De waarde qv10 is een gebouweigenschap. Bij een ingevulde bij woningen
    wordt deze vertaald naar een qv10 voor de desbetreffende zone
    (gemiddelde waarde dus).
  - invoer schakeling pompen bij koeling
- berekening aangepast:
  - snelheidsverbetering door verandering vectoren
  - zta afronden op 0.05
  - Uwaarde voor raamsystemen afronden op .2 ( naar boven)
  - verdeling van debiet van ventilator over opp. * eis i.p.v alleen opp.
  - grenswaarde diverse tabellen nagekeken
  - tabellen interne warmtelast en verlichting aangepast op tabellen in de
    norm i.p.v. de tabellen in de bijlagen
- uitvoer aangepast
  - percentage buitenlucht indien geen toevoervent of geen afvoervent, dan n.v.t.
  - bevochtiger electr.    indien geen toevoervent, dan n.v.t.
  - vermogen ketel         (melding n.v.t.)
  - vermogen ventilatoren  (melding vermogens of hoeveelheden)

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.04 -> 1.05)   28-04-96
------------------------------------------------------------------------
- helpfile
- schakeling zonwering
- weergave buitenmaten in uitvoer
- rekenen warmteverlies met brutomaten
- verandering van Qv10 / Ag,sec  in  Qv10 / Ag gebouw

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.03 -> 1.04)   11-03-96
------------------------------------------------------------------------
- INVOER
  - aanpassing van kontrole van overlapping van ruimten
  - aanpassing van bepaling andere ruimten bij vloeren/plafonds
  - uitbreiding van veldlengte bij afmetingen geometrie
- BEREKENING
  - kontrole op gewiste installaties die toch gebruikt werden in een zone
  - kontrole installatienr bij nat ventilatie en mech ventilatie bij woningen
  - afstemming leessubvloerdeel op VA101 voor ramen in daken
- EXTRA
  - nieuw projekt voor demoversies

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.02 -> 1.03)   05-02-96
------------------------------------------------------------------------
- INVOER
  - voor uitwisseling met DXF is in geometrie het aantal decimalen op 3 (mm)
    gezet i.p.v. 2 (cm). Door deze fout gingen  bij verandering van de
    geometrie de toewijzing van wanden verloren
  - kontrole plafond bij hellende wanden in geometrie:
    wanneer de punt van een hellend dak precies bij elkaar kwam stopte het
    programma met een interrupt
  - invoeren wanden en ramen op een hoger nivo
  - melding DXF wanneer lagen niet zijn ingevuld
  - invoer oorsprong bij gebouwen (alleen van belang voor VA102)
- BEREKENING
  - extrapoleren TABEL 12 en TABEL 13 ging niet goed
  - invloed tapwater per gebruikersoppervlakte totale gebouw (Woningen par 7.2)
  - berekening tapwater bij gebruiksfunctie zonder eis
  - melding -nan bij pompen:  deling door aantal ketels ( was 0 )
  - hulpenergie gasverbruik bij woningen werd niet verdeeld over de verschillende zones (Woningen par 8.5.3)
  - kontrole op verwarmde vertrekken voor verlichting bij woningen
  - vloer naar kruipruimte werd niet meegenomen
  - noordpijl werd 2 keer meegenomen
  - negatieve plafondoppervlakte en vloeroppervlakte wordt nu in de berekening weglaten

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.01 -> 1.02)   16-11-95
------------------------------------------------------------------------
  Wijzigingen in het programma:
        - kontrole ventilatoren in einderesultaten
        - bepaling pompenergie bij utilteitsgebouwen (schakeling pompen)
        - aanpassen uitvoer op aanwijzingen gebruikers
        - kontrole afmetingen subwanden aangepast
  Wijzigingen in de handleiding:
        Printer instellingen die niet in de handleiding beschreven staan:

        - in het 'Papier'-scherm van de printer-configuratie is een 'kantlijn' veld
          toegevoegd. Hierin kan het aantal tekens van de linker kantlijn worden
          ingevuld.
        - in het 'Papier'-scherm van de printer-configuratie is een gedeelte voor de
          lettertypes toegevoegd. In de velden '10 cpi', '12 cpi' en '16 cpi' kunnen
          escape-codes worden ingevuld die de codes in de printerdriver onderdrukken.
        - in het 'Opties'-scherm van de printer-configuratie is het veld 'IO-methode'
          toegevoegd. Er zijn 3 methodes: hardware, BIOS en stream. Standaard staat
          deze op 'stream'. Indien er problemen optreden met de communicatie tussen
          printer en PC, kan een andere methode gekozen worden. ( N.B. bij het printen
          via een netwerk moet de standaard 'stream'-methode gebruikt worden! )

------------------------------------------------------------------------
 Wijzigingen in het EPNprogramma VA122 (1.00 -> 1.01)    5-11-95
------------------------------------------------------------------------
  Tijdelijke versie i.v.m. testen door aantal gebruikers
  Wijzigingen in het programma:
        - invoer van gebouwen toegevoegd
        - orientatie van gebouwen
        - kontrole automatische selektie wanden aangepast
        - rendementen ketels voor woningen was 1 plaats opgeschoven
        - zonefunctie bij gecombineerde gebouwen kon geen woning zijn
        - tekst in uitvoer voor zonefunctie aangepast (was soms 1 verschoven)
        - invoerveld QV10 vergroot
        - vermogen ventilator kan nu < 0.1 kW zijn

========================================================================
 Levering   van het EPNprogramma VA122 (1.00)           21- 9-95
========================================================================
